고급 가이드 문제 해결

목차 > 프린터 개요 > 주요 부품

# 주요 부품

### 앞면

(1) 용지 가이드

용지 가이드를 잡고 이를 용지 더미의 왼쪽과 정렬되게 밉니다.

(2) 용지 받침대

용지 받침대를 열어 뒷면 트레이에 용지를 로드합니다.

(3) 뒷면 트레이

프린터에서 사용할 수 있는 다양한 크기 또는 종류의 용지를 로드합니다.

두 매 또는 그이상의 동일한 크기 및 종류의 용지를 동시에 로드할 수 있으며 한 번에 한 장씩 자동으로 로드할 수 있습니다.

용지 로드하기를 참조하십시오.

(4) 앞면 커버

FINE 카트리지를 교체하거나 프린터 내부에서 걸린 용지를 제거할 때 앞면 커버를 엽니다.

(5) 용지 두께 레버

용지 종류에 맞추어 프린트 헤드와 로드한 용지 사이의 간격을 변경합니다.

참고 용지 두께 레버의 위치 편지 봉투나 티셔츠 전사지에 인쇄할 때에는 오른쪽으로 설정합니다. 편지 봉투나 티셔츠 전사지 이외의 용지에 인쇄할 때에는 왼쪽으로 설정합니다. 용지 종류 및 용지 두께 레버 위치에 대한 자세한 내용은 사용할 수 있는 용지 종류를 참조하십시오.

(6) 용지 출력 슬롯

인쇄물이 출력됩니다.

(7) 전원 버튼

전원을 켜거나 끕니다.

중요 전원 플러그 분리 전원을 끈 후 전원 플러그를 분리할 때 전원 램프가 꺼져 있는지 확인합니다. 전원 램프가 켜져 있거나 깜박이는 동안 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 경우, 프린트 헤드가 보호되지 않으므로 프린터에서 인쇄를 할 수 없게 됩니다.

(8) 계속/취소 버튼

이 버튼을 눌러 진행 중인 인쇄 작업을 취소합니다. 프린터 에러를 해결한 후 이 버튼을 눌러 에러 메시지를 해제하고 인쇄를 계속할 수도 있습니다.

(9) 알람 램프

용지 부족 또는 잉크 부족과 같은 에러가 발생할 때 이 램프는 오렌지색으로 켜지거나 깜박입니다.

(10) 전원 램프

이 램프는 전원이 켜질 때 깜박거린 후 초록색으로 켜집니다.

참고 전원 및 알람 램프 전원 램프와 알람 램프로 프린터의 상태를 확인할 수 있습니다. - 전원 램프 꺼짐: 전원이 꺼진 상태입니다. - 전원 램프가 초록색으로 켜짐: 프린터가 인쇄 준비된 상태입니다.

- 전원 램프가 초록색으로 깜박임: 프린터가 인쇄 준비를 완료하였거나 인쇄가 진행 중인 상태입니다.

- 알람 램프가 오렌지색으로 깜박임: 에러가 발생했으며 프린터는 인쇄할 준비가 되지 않았습니다. 자세한 내용은 고급 가이드 전자 안내서의 "문제 해결"을 참조하십시오.

- 전원 램프는 초록색으로 알람 램프는 오렌지색으로 한번씩 번갈아 깜박임: 저희 회사 서비스 담당자에게 문의해야 할 에러가 발생했을 수 있습니다. 자세한 내용은 고급 가이드 전자 안내서의 "문제 해결"을 참조하십시오.

### 뒷면

(11) 전원 코드 커넥터

제공된 전원 코드를 연결합니다.

(12) USB 포트

USB 케이블을 꽂아 컴퓨터와 연결합니다.

주의 금속 케이스를 만지지 마십시오.

### 내부

(13) FINE 카트리지 홀더

FINE 카트리지를 설치합니다.

블랙 FINE 카트리지는 왼쪽 슬롯(B)에 설치해야 하고 컬러 FINE 카트리지는 오른쪽 슬롯(C)에 설치해야 합니다.

(14) FINE 카트리지(잉크 카트리지)

프린트 헤드와 잉크 탱크가 일체로 구성된 교체형 카트리지입니다.

참고 FINE 카트리지 설치에 대한 자세한 내용은 입문 가이드 인쇄 설명서를 참조하십시오.

중요 아래 그림에서 (A) 부분에는 잉크가 묻어 있을 수 있습니다. 이는 프린터의 성능에 영향을 미치지 않습니다. (A) 부분을 만지지 마십시오. 이를 만질 경우 인쇄가 올바르게 되지 않을 수 있습니다.

맨 위로