Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Annexe > Conseils d'utilisation de l'imprimante

# Conseils d'utilisation de l'imprimante

Cette section donne des conseils d'utilisation de l'imprimante pour obtenir une qualité d’impression optimale.

### L'encre est utilisée à différentes fins.

### Dans quelle mesure l'encre sert-elle à d'autres fins que l'impression ?

L'encre peut être utilisée à autre chose qu'à l'impression. L'encre n'est pas uniquement utilisée pour l'impression, mais également pour le nettoyage de la tête d'impression afin de garantir une qualité d'impression optimale.

L'imprimante nettoie automatiquement les buses de jet d'encre afin d'éviter qu'elles ne s'obstruent. Lors du nettoyage, l'encre est aspirée des buses. La quantité d'encre utilisée pour le nettoyage des buses est faible.

Important L'encre aspirée des buses, comme lors du nettoyage de la tête d'impression, est absorbée par l'absorbeur d'encre de l'imprimante. Ce dernier doit être remplacé une fois qu'il est plein. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Lorsque le message d'erreur apparaît, contactez immédiatement un technicien du service assistance Canon.

Reportez-vous à la section « Dépannage » du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée.

### L'impression en noir et blanc utilise-t-elle de l'encre de couleur ?

L'utilisation de l'encre de couleur ou noire varie selon la couleur de l'image à imprimer ou le contenu du document. L'impression en noir et blanc peut également utiliser de l'encre de couleur. Ainsi, de l'encre de couleur est consommée même lors de l'impression en noir et blanc.

### Impression sur papier spécial : Comment imprimer avec une qualité optimale ?

### Conseil : vérifiez l'état de l'imprimante avant d'imprimer.

#### La tête d'impression fonctionne-t-elle ?

Si les buses de la tête d'impression sont obstruées, l'impression sera pâle et du papier sera gâché. Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler la tête d'impression.

Reportez-vous à la section L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement.

#### L'intérieur de l'imprimante est-il maculé d'encre ?

Suite à l'impression de gros volumes ou à l'impression sans bordure, les zones que traverse le papier peuvent s'encrasser d'encre. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante en procédant au nettoyage de la platine inférieure.

Reportez-vous au manuel en ligne Guide d'utilisation avancée.

### Conseil : vérifiez le chargement du papier.

#### Le papier est-il chargé dans le bon sens ?

Pour charger du papier dans le réceptacle arrière, placez le papier face à imprimer vers vous.

#### Le papier est-il gondolé ?

Le papier gondolé risque de provoquer des bourrages papier. Aplanissez le papier gondolé, puis chargez-le de nouveau.

Reportez-vous à la section « Dépannage » du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée.

### Conseil : une fois le papier chargé, veillez à spécifier les paramètres du papier.

Après avoir chargé le papier, pensez à le sélectionner dans le Type de support du pilote d'imprimante. A défaut de sélectionner le type de papier, vous risquez de ne pas obtenir les résultats d'impression escomptés.

Reportez-vous à la section Impression.

Il existe différents types de papier : papier à surface spéciale pour l'impression de photos en qualité optimale et papier convenant pour l'impression de documents. Le Type de support du pilote d'imprimante propose à l'avance des paramètres différents pour chaque type de papier (utilisation d'encre, jet d'encre ou impression à distance des buses), de sorte que vous puissiez imprimer sur chaque papier avec une qualité optimale. Vous pouvez imprimer avec des paramètres différents dans Type de support en fonction de chaque type de papier chargé.

### Utilisez le bouton REPRENDRE/ANNULER pour annuler l'impression

### Conseil : n'appuyez jamais sur le bouton de mise sous tension.

Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation alors que l'impression est en cours, les données d'impression envoyées depuis un ordinateur se mettent dans la file d'attente de l'imprimante et vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

Appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER pour annuler l'impression.

Remarque Si vous ne pouvez pas annuler l'impression en appuyant sur le bouton REPRENDRE/ANNULER pendant l'impression depuis un ordinateur, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante pour supprimer les tâches d'impression inutiles dans l'écran d'état de l'imprimante (Windows).

### Comment maintenir une qualité d'impression optimale ?

La clé de l'impression avec une qualité optimale consiste à éviter que la tête d'impression ne sèche ou que les buses ne s'obstruent. Pour une qualité d'impression optimale, procédez toujours comme suit.

#### Suivez la procédure ci-dessous pour mettre la machine hors tension.

1 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pour la mettre hors tension.

2 Assurez-vous que le voyant d'alimentation est éteint.

3 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur ou désactivez le connecteur du câble de raccordement.

Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante hors tension, celle-ci protège automatiquement la tête d'impression (buses) afin que l'encre ne sèche pas. Si vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur ou désactivez le connecteur du câble de raccordement avant l'extinction du voyant d'alimentation, la tête d'impression ne sera pas correctement protégée et l'encre risque de sécher et les buses de s'obstruer.

Pour mettre la machine hors tension, veillez à bien suivre cette procédure.

#### Impression périodique

De même qu'un crayon-feutre sèche et devient inutilisable faute d'avoir servi pendant une longue période, même si le bouchon est en place, la tête d'impression peut elle aussi sécher ou s'obstruer si l'imprimante ne sert pas pendant un certain temps.

Nous recommandons d'utiliser l'imprimante au moins une fois par mois.

Remarque Selon le type de papier, l'encre risque d'être floue si la zone imprimée comporte des traces de surligneur ou de feutre de couleur ou de dégorger si la zone imprimée est imbibée d'eau ou de sueur.

### L'imprimante doit-elle être manipulée avec précaution lors du stockage ou du transport ?

### Conseil : ne transportez pas et ne posez pas l'imprimante sur un plan incliné ou à la verticale.

Si l'imprimante est stockée ou transportée verticalement ou sur un plan incliné, elle risque d'être endommagée ou l'encre risque de fuir de l'imprimante.

Veillez à ne pas transporter et à ne pas poser l'imprimante sur un plan incliné ou à la verticale.

### Le voyant de l'imprimante clignote : que dois-je faire ?

#### Le témoin d'alarme clignote orange.

(A) Le témoin alarme clignote

(B) Le témoin alarme est éteint

(C) Le témoin alarme clignote de manière répétée

→Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante. Reportez-vous à la section « Dépannage » du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée, puis résolvez l'erreur.

#### Le voyant d'alimentation clignote vert et le témoin d'alarme clignote orange une fois alternativement.

→Une erreur nécessitant une réparation s'est produite. Contactez un technicien du service d'assistance Canon.

### Les couleurs sont irrégulières et les résultats d'impression sont flous.

### Conseil : imprimez le motif de vérification des buses pour voir si elles sont obstruées.

Si les buses de la tête d'impression sont obstruées, les couleurs risquent de devenir irrégulières ou les impressions risquent d'être floues.

Dans ce cas

Imprimez le motif de vérification des buses

Sur le motif de vérification des buses, vérifiez si elles sont obstruées.

Reportez-vous à la section L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement.

Haut de la page