Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku > Nastavení okraje pro sešití

# Nastavení okraje pro sešití

Chcete-li nastavit směr sešívání a šířku okraje pro sešití, postupujte takto:

1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny

2. Zadejte stranu, která má být sešita

   Zkontrolujte umístění okraje pro sešití na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v seznamu Sešívaná strana (Staple Side).
   Tiskárna analyzuje nastavení Orientace (Orientation) a Rozvržení stránky (Page Layout) a automaticky vybere nejlepší umístění sponky. Pokud chcete nastavení změnit, vyberte ze seznamu jinou hodnotu.

3. Nastavte šířky okraje

   V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat okraj... (Specify Margin...) a nastavte šířku okraje, poté klepněte na tlačítko OK.

4. Dokončete nastavení

   Klepněte na tlačítko OK na kartě Vzhled stránky (Page Setup).
   Při provádění tisku jsou data vytištěna se zadaným nastavením sešívané strany a okraje.

Důležité

- Možnosti Sešívaná strana (Staple Side) a Zadat okraj... (Specify Margin...) jsou v následujících případech zobrazeny šedě a nejsou k dispozici:

  - V seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) je vybrána možnost Tisk plakátu (Poster Printing) nebo Tisk brožury (Booklet Printing).

  - V seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) je vybrána možnost Tisk v měřítku (Scaled Printing) (Je-li zároveň vybrána možnost Oboustranný tisk (Duplex Printing), lze nastavit pouze možnost Sešívaná strana (Staple Side)).

  - Políčko Tisk bez ohraničení (Borderless Printing) je zaškrtnuté (Je-li zároveň vybrána možnost Oboustranný tisk (Duplex Printing), lze nastavit pouze možnost Sešívaná strana (Staple Side)).

Začátek stránky