Guida Avanzata > Manutenzione > Esecuzione della manutenzione da un computer > Pulizia dei rulli di alimentazione carta

# Pulizia dei rulli di alimentazione carta

La funzione di pulizia del rullo di alimentazione carta consente di pulire tale rullo. Eseguire la pulizia del rullo di alimentazione se vi restano incollati dei piccoli pezzi di carta e se la carta non viene alimentata in modo corretto.

Di seguito viene descritta la procedura di pulizia dei rulli di alimentazione.

## Pulizia del rullo

1. Preparare la stampante

   Rimuovere tutti i fogli di carta dal vassoio posteriore.

2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

3. Sulla scheda Manutenzione (Maintenance), fare clic su Pulizia del rullo (Roller Cleaning).

   Viene visualizzato il messaggio di conferma.

4. Eseguire la pulizia del rullo di alimentazione carta

   Assicurarsi che la stampante sia accesa e fare clic su OK.
   La pulizia del rullo di alimentazione carta viene avviata.

5. Completare la pulizia del rullo di alimentazione carta

   Dopo l'arresto dei rulli, seguire le istruzioni visualizzate nel messaggio, caricare tre fogli di carta comune nel vassoio posteriore e fare clic su OK.

   La carta verrà espulsa e la pulizia del rullo di alimentazione risulterà completata.

Inizio pagina