고급 가이드 > 컴퓨터에서 인쇄하기 > 다른 어플리케이션 소프트웨어로 인쇄하기 > 다양한 인쇄 방식 > 제본 여백 설정하기

# 제본 여백 설정하기

제본 방향과 제본 여백의 너비를 설정하는 절차는 다음과 같습니다.

1. 프린터 드라이버 설정 창 열기

2. 제본할 면 지정

   페이지 설정 탭의 제본 면에서 제본 여백의 위치를 선택합니다.
   프린터는 방향과 페이지 레이아웃 설정을 분석한 후 자동으로 최상의 제본 위치를 선택합니다. 설정을 변경하려면 목록에서 선택합니다.

3. 여백 너비 설정

   필요에 따라 여백 지정...을 클릭하고 제본 여백의 너비를 설정한 다음 확인을 클릭합니다.

4. 설정 완료

   페이지 설정 탭에서 확인을 클릭합니다.
   인쇄를 실행할 때 데이터가 지정한 제본 면과 여백으로 인쇄됩니다.

중요

- 다음과 같은 경우에 제본 면과 여백 지정...은 흐려지고 사용할 수 없게 됩니다.

  - 페이지 레이아웃에서 포스터 인쇄 또는 책자 인쇄를 선택한 경우.

  - 페이지 레이아웃에서 배율 인쇄를 선택한 경우(양면 인쇄도 선택한 경우 제본 면만 선택 가능함).

  - 경계면 없는 인쇄 선택 상자를 선택한 경우(양면 인쇄도 선택한 경우 제본 면만 선택 가능함).

맨 위로