Petunjuk Lanjut Penyelesaian Masalah

Daftar Isi > Ringkasan Pencetak > Komponen Utama

# Komponen Utama

### Tampilan Depan

(1) Pemandu Kertas

Jepit dan geserlah untuk menyejajarkan dengan sisi sebelah kiri dari tumpukan kertas.

(2) Pendukung Kertas

Bukalah untuk memasukkan kertas ke Tatakan Belakang.

(3) Tatakan Belakang

Masukkan berbagai ukuran atau tipe kertas yang dapat digunakan pada pencetak.

Dua lembar atau lebih kertas dengan ukuran dan tipe yang sama dapat dimasukkan sekaligus, dan akan disalurkan satu per satu secara otomatis.

Rujuk ke Memasukkan Kertas.

(4) Penutup Depan

Bukalah saat mengganti Kartrij FINE atau mengeluarkan kertas yang macet di dalam pencetak.

(5) Tuas Ketebalan Kertas

Mengubah jarak antara Kepala Cetak dan kertas yang dimasukkan agar sesuai dengan tipe media.

Catatan Posisi Tuas Ketebalan Kertas Setel ke kanan saat mencetak pada amplop atau transfer T-shirt. Setel ke kiri saat mencetak pada kertas selain amplop atau transfer T-shirt. Untuk rincian pada tipe media dan posisi Tuas Ketebalan Kertas, rujuk ke Tipe Media yang Dapat Anda Gunakan.

(6) Slot Keluaran Kertas

Hasil cetakan adalah keluaran.

(7) Tombol Daya

Menghidupkan atau mematikan daya.

Penting Mencabut Steker Listrik Saat mencabut steker listrik setelah mematikan daya, pastikan untuk mengecek bahwa lampu Daya tidak menyala. Apabila steker listrik dicabut dari stopkontak saat lampu Daya menyala atau berkedip, pencetak tidak akan dapat mencetak karena Kepala Cetak tidak dilindungi.

(8) Tombol RESUME/CANCEL

Tekan untuk membatalkan tugas pencetakan yang sedang dalam proses. Anda juga dapat menekan tombol ini setelah mengatasi kesalahan pencetak untuk menghilangkan pesan kesalahan dan melanjutkan pencetakan.

(9) Lampu Alarm

Menyala atau berkedip oranye saat terjadi kesalahan, seperti kertas habis atau tinta habis.

(10) Lampu Daya

Menyala hijau setelah berkedip saat daya dihidupkan.

Catatan Lampu Daya dan Alarm Anda dapat memeriksa status pencetak dengan lampu Daya dan Alarm. - Lampu Daya Mati: daya mati. - Lampu Daya menyala hijau: Pencetak siap mencetak.

- Lampu Daya berkedip hijau: Pencetak mempersiapkan untuk mencetak, atau pencetakan sedang dalam proses.

- Lampu Alarm berkedip oranye: Telah terjadi kesalahan dan pencetak tidak siap mencetak. Untuk rincian, rujuk ke "Penyelesaian Masalah" di petunjuk elektronik: Petunjuk Lanjut.

- Lampu Daya berkedip hijau satu kali dan lampu Alarm berkedip oranye satu kali secara bergantian: Mungkin sudah terjadi kesalahan yang mengharuskan Anda menghubungi perwakilan servis Canon. Untuk rincian, rujuk ke "Penyelesaian Masalahdi petunjuk elektronik: Petunjuk Lanjut.

### Tampilan Belakang

(11) Konektor Kabel Listrik

Colokkan kabel listrik yang disertakan.

(12) Port USB

Colokkan kabel USB untuk menyambungkan dengan komputer,

Perhatian Jangan menyentuh selubung logam.

### Tampilan Dalam

(13) Penyangga Kartrij FINE

Pasang Kartrij FINE.

Kartrij FINE Hitam harus dipasang ke slot kiri (B) dan Kartrij FINE Berwarna harus dipasang ke slot kanan (C).

(14) Kartrij FINE (Kartrij Tinta)

Kartrij dapat diganti dan terintegrasi dengan Kepala Cetak dan kotak tinta.

Catatan Untuk rincian tentang pemasangan Kartrij FINE, rujuk ke petunjuk tercetak: Mari Memulai.

Penting Wilayah (A) yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini mungkin tercoreng tinta. Hal tesebut tidak akan mempengaruhi kinerja pencetak. Jangan menyentuh wilayah (A). Pencetak tidak akan mencetak dengan baik apabila Anda menyentuhnya.

Halaman atas