Расширенное руководство > Устранение неполадок > Неудовлетворительные результаты печати > Печать не начинается/Нечеткая печать/Неверные цвета /Белые полосы

# Печать не начинается/ Нечеткая печать/ Неверные цвета/ Белые полосы

- Проверка 1. Правильно ли заданы параметры бумаги и качества печати?

  Неудовлетворительные результаты печати

- Проверка 2. Правильно ли установлен картридж FINE?

  Удалите картридж FINE, затем установите его снова. Результаты печати могут улучшиться после переустановки картриджа FINE.

  Также проверьте, удалена ли защитная пленка (A).

- Проверка 3. Напечатайте образец для проверки сопел и выполните необходимые меры обслуживания, такие как очистка печатающей головки.

  Чтобы проверить, правильно ли выполняется подача чернил из сопел печатающей головки, напечатайте образец для проверки сопел.

  В разделе Регулярное обслуживание изложены процедуры «Печать образца для проверки сопел», «Очистка печатающей головки» и «Глубокая очистка печатающей головки».

  - Если образец для проверки сопел печатается неправильно:

    После очистки печатающей головки напечатайте образец для проверки сопел и оцените его.

  - Если проблема не устранена после двукратной очистки печатающей головки:

    Выполните глубокую очистку печатающей головки.

    Если неполадка не устранена после глубокой очистки печатающей головки, выполните ее еще раз.

  - Если неполадка не устранена после двукратной глубокой чистки печатающей головки:

    Возможно, закончились чернила. Замените картридж FINE.

- Проверка 4. Если в картридже FINE закончились чернила, замените его.

- Проверка 5. При использовании бумаги, у которой для печати предназначена только одна поверхность, убедитесь, что бумага загружена стороной для печати вверх.

  Печать на другой стороне такой бумаги может быть нечеткой или выполняться в плохом качестве.

  Подробные сведения о стороне для печати см. в руководстве, входящем в комплект поставки бумаги.

- Проверка 6. Измените параметры толщины бумаги.

  Настройте положение рычага толщины бумаги в соответствии с типом бумаги.

  См. Загрузка бумаги.

  В зависимости от изображения для печати на поверхности печати могут появиться царапины или углы и края бумаги могут пачкаться, даже если тип бумаги требует повернуть рычаг влево. В этом случае поверните рычаг толщины бумаги вправо.

  * Поверните рычаг толщины бумаги влево после окончания печати. Если не повернуть рычаг влево, внутренняя часть принтера может запачкаться из-за большого промежутка между головкой и уложенной бумагой. Это также может снизить качество печати.

  Примечание.

  - Если края или углы бумаги пачкаются, попробуйте при печати повернуть рычаг толщины бумаги вправо.

Наверх