Videregående veiledning > Tillegg > Koble skriveren til et nettverk > Innstillinger på klientmaskinen

# Innstillinger på klientmaskinen

Når du har konfigurert skriverserversystemet, konfigurerer du klientsystemet.

Fremgangsmåten for å konfigurere klientsystemer er som følger:

## I Windows Vista

1. Installer skriverdriveren på klientsystemene

   Velg installeringsmetoden Tilpasset installering (Custom Install).
   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til, ser du i "Installere programvaren" i veiledningen: Komme i gang.

   Merk

   - Mens du installerer, ser du et skjermbilde som ber deg om å slå på skriveren. Klikk Manuelt valg (Manual Selection), og velg deretter riktig port for å fullføre installasjonen.

2. Start installeringsprogrammet

   Velg Start (Start)-menyen -> Nettverk (Network) -> Legg til skriver (Add a printer).
   Vinduet Legg til skriver (Add Printer) vises.

3. Legg til en skriver

   Velg Legg til en nettverksskriver, trådløs eller Bluetooth skriver (Add a network, wireless or Bluetooth printer). Klikk på ikonet for skriveren du har konfigurert for deling på skriverserversystemet, og klikk deretter Neste (Next).

   Merk

   - Hvis ikonet for skriveren ikke vises, må du kontrollere at skriveren er koblet til skriverserveren.

   - Det kan ta litt tid før ikonet for skriveren vises.

4. Fullfør innstalleringen

   Følg fremgangsmåten som beskrives på skjermen, og klikk deretter Fullfør (Finish).
   Ikonet for delt skriver blir opprettet i vinduet Skrivere (Printers).

   Nå er du ferdig med å konfigurere klientsystemene. Du kan nå dele skriveren i nettverket.

## I Windows XP / Windows 2000

1. Installer skriverdriveren på klientsystemene

   Velg installeringsmetoden Tilpasset installering (Custom Install).
   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til, ser du i "Installere programvaren" i veiledningen: Komme i gang.

   Merk

   - Mens du installerer, ser du et skjermbilde som ber deg om å slå på skriveren. Klikk Manuelt valg (Manual Selection), og velg deretter riktig port for å fullføre installasjonen.

2. Start installeringsprogrammet

   - I Windows XP åpner du Start (Start)-menyen-> Kontrollpanel (Control Panel) -> Skrivere og annen maskinvare (Printers and Other Hardware) -> Skrivere og telefakser (Printers and Faxes) -> Legg til skriver (Add a printer).

   - I Windows 2000 velger du Start (Start)-menyen -> Innstillinger (Settings) -> Skrivere (Printers) -> Legg til skriver (Add a printer).

   Når velkomstskjermen Velkommen til veiviseren for skriver (Welcome to the Add Printer Wizard) vises, klikker du på Neste (Next).

3. Legg til en skriver

   Velg En nettverksskriver eller en skriver som er tilkoblet en annen datamaskin(A network printer, or a printer attached to another computer) (Windows XP) eller Nettverksskriver (Network printer) (Windows 2000), og klikk deretter Neste (Next).

   Klikk Neste (Next) i vinduet Angi en skriver (Specify a Printer) (Windows XP) eller Angi plassering for skriveren (Locate Your Printer) (Windows 2000), og søk deretter etter skriverserversystemet.

   Klikk på ikonet for skriveren du har konfigurert for deling på skriverserversystemet, og klikk deretter Neste (Next).

   Merk

   - Hvis ikonet for skriveren ikke vises, må du kontrollere at skriveren er koblet til skriverserveren.

4. Fullfør innstalleringen

   Følg fremgangsmåten som beskrives på skjermen, og klikk deretter Fullfør (Finish).
   Ikonet for den delte skriveren opprettes i vinduet Skrivere og telefakser (Printers and Faxes) (Windows XP) eller Skrivere (Printers) (Windows 2000).

   Nå er du ferdig med å konfigurere klientsystemene. Du kan nå dele skriveren i nettverket.

Øverst på siden