고급 가이드 문제 해결

목차 > 용지 로드하기 > 용지 로드하기 > 편지 봉투 로드하기

### 편지 봉투 로드하기

유럽 DL과 미국 상업 편지 봉투 #10 크기의 편지 봉투에 인쇄할 수 있습니다.

프린터 드라이버를 올바르게 지정함으로써 편지 봉투의 방향에 따라 주소를 자동으로 회전하여 인쇄합니다.

중요 다음 편지 봉투는 사용할 수 없습니다. - 엠보싱이 있거나 표면이 가공된 편지 봉투 - 이중 날개(또는 스티커 날개)가 있는 편지 봉투 - 압력 밀봉형 편지 봉투

- 접착성 날개가 아직 젖어 있거나 접착제가 묻은 편지 봉투

1. 편지 봉투를 준비합니다.

편지 봉투의 네 모서리와 가장자리를 눌러 이를 펴줍니다.

편지 봉투가 말려 있다면 마주보는 모서리를 잡고 반대 방향으로 부드럽게 구부려 줍니다.

편지 봉투 날개의 모서리가 접힌 경우 이를 펴줍니다.

펜을 사용하여 삽입 방향에 따라 앞 끝머리를 눌러 펴주고 주름을 펴 줍니다.

위의 그림은 편지 봉투의 앞 끝머리의 측면도를 보여준 것입니다.

중요 편지 봉투가 펴지지 않았거나 끝이 정렬되지 않은 경우 프린터에서 편지 봉투 걸림이 발생할 수 있습니다. 말리거나 접힌 부분이 0.1in./3mm를 넘지 않아야 합니다.

1. 편지 봉투를 로드합니다.

(B) 뒷면

(C) 주소면

(1) 편지 봉투를 뒷면 트레이(A)의 오른쪽에 맞춰 정렬하고 주소면이 앞을 향하게 하여 로드합니다.

편지 봉투의 접힌 날개는 아래로 향하여 왼쪽 면에 놓입니다.

한 번에 최대 5매까지 로드할 수 있습니다.

(2) 용지 가이드를 잡고 이를 밀어 편지 봉투의 왼쪽에 맞게 밉니다.

용지 가이드를 너무 세게 밀지 마십시오. 용지가 올바르게 공급되지 않을 수 있습니다.

(3) 용지 두께 레버를 오른쪽으로 설정합니다.

인쇄를 끝낸 후에는 용지 두께 레버를 왼쪽 위치로 되돌립니다.

1. 프린터 드라이버에서 설정을 지정합니다.

(1) 용지 종류에서 편지 봉투를 선택합니다.

(2) 편지 봉투의 크기를 선택합니다.

페이지 크기에서 DL 편지 봉투 또는 상업 편지 봉투 #10을 선택합니다.

Paper Size에서 DL Envelope 또는 #10 Envelope를 선택합니다.

(3) 방향에서 가로를 선택합니다.

중요 페이지 크기(또는 Paper Size) 또는 방향을 올바르게 지정하지 않으면 주소가 거꾸로 인쇄되거나 90도 회전하여 인쇄됩니다.

참고 편지 봉투를 로드할 때 프린터에서 작동 소음이 발생할 수 있습니다. Windows의 경우, 인쇄 결과가 거꾸로 되면 프린터 드라이버의 프린터 등록 정보 대화 상자의 페이지 설정 시트에서 180도 회전을 선택합니다.

맨 위로