الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > تعذر بدء الطباعة

# تعذر بدء الطباعة

- الفحص رقم 1: تأكد من توصيل قابس الطاقة بإحكام، ثم قم بتشغيل الطابعة.

  عندما يومض مصباح [Power] (الطاقة) باللون الأخضر، فهذا يعني أن الطابعة قيد التهيئة. انتظر حتى يتوقف مصباح [Power] (الطاقة) عن الوميض ويظل مضيئًا باللون الأخضر.

  ملاحظة

  - عند طباعة بيانات كبيرة الحجم مثل صورة فوتوغرافية أو رسومات، فقد يستغرق بدء الطباعة وقتًا أطول. عندما يومض مصباح [Power] (الطاقة) باللون الأخضر، فهذا يعني أن الكمبيوتر يقوم بمعالجة البيانات وإرسالها إلى الطابعة. انتظر حتى بدء الطباعة.

- الفحص رقم 2: تأكد من توصيل كبل USB بإحكام بالطابعة والكمبيوتر، ثم تحقق مما يلي:

  - إذا كنت تستخدم جهاز ترحيل مثل لوحة وصل USB، فافصله ثم قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر مباشرةً وحاول الطباعة مرةً أخرى. إذا بدأت الطباعة بشكل طبيعي، فهذا يعني أن هناك مشكلة في جهاز الترحيل. اتصل بالبائع الذي اشتريت منه جهاز الترحيل لمزيد من التفاصيل.

  - وقد تكون هناك مشكلة أيضًا في كبل USB‏. استبدل كبل USB وحاول الطباعة مرةً أخرى.

- الفحص رقم 3: أعد تشغيل الكمبيوتر.

  في حالة وجود أية مهام طباعة غير ضرورية، قم بحذفها.

  حذف مهام الطباعة غير المرغوب فيها

- الفحص رقم 4: تأكد من تحديد اسم الطابعة الخاصة بك في مربع الحوار طباعة.

  لن تقوم الطابعة بالطباعة بشكلٍ صحيح إذا كنت تستخدم برنامج تشغيل خاص بطابعة أخرى.

  في أنظمة تشغيل Windows، تأكد من تحديد اسم الطابعة الخاصة بك في مربع الحوار طباعة (Print).

  في أنظمة تشغيل Macintosh، تأكد من تحديد اسم طابعتك في الطابعة (Printer) في مربع الحوار طباعة.

  ملاحظة

  - لكي تكون طابعتك هي الطابعة المحددة بشكل افتراضي، حدد تعيين كطابعة افتراضية (Set as Default Printer) (في نظام التشغيل Windows) أو طابعة افتراضية (Default Printer) أو تعيين كافتراضي (Make Default) (في نظام التشغيل Macintosh).

- الفحص رقم 5: تكوين منفذ الطابعة بشكل صحيح.

  قم بتكوين "USBnnn" (حيث تشير "n" إلى رقم) كمنفذ الطابعة.

  1. قم بتسجيل الدخول كحساب مستخدم لديه امتيازات مسؤول.

  2. انقر فوق لوحة التحكم (Control Panel)، ثم انقر فوق الطابعة (Printer) ضمن الأجهزة والصوت (Hardware and Sound).

     في نظام التشغيل Windows XP، انقر فوق لوحة التحكم (Control Panel) وطابعات وأجهزة أخرى (Printers and Other Hardware) ثم انقر فوق الطابعات والفاكسات (Printers and Faxes).

     في نظام التشغيل Windows 2000، انقر فوق لوحة التحكم (Control Panel) ثم انقر فوق طابعات (Printers).

  3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Canon XXX، ثم حددخصائص (Properties).

  4. انقر فوق علامة التبويب منافذ (Ports) لتأكيد إعدادات المنفذ.

     تأكد من تحديد المنفذ المُسمَّى USBnnn (حيث تشير "n" إلى رقم) مع تحديد Canon XXX التي تظهر في العمود الطابعة (Printer) لـ طباعة إلى المنفذ/المنافذ التالي/التالية (Print to the following port(s)).

     إذا كان الإعداد غير صحيح، فأعد تثبيت ببرنامج تشغيل الطابعة أو قم بتغيير منفذ الطابعة إلى المنفذ الصحيح.

أعلى الصفحة