Rozszerzony podręcznik > Drukowanie z komputera > Drukowanie za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości wydruku oraz danych obrazu > Wybieranie ustawienia korekcji kolorów> Drukowanie przy użyciu profili ICC

# Drukowanie przy użyciu profilów ICC

Jeśli dane obrazu mają określony profil ICC, można skorzystać z przestrzeni kolorów (Adobe RGB lub sRGB) danych podczas drukowania.

Procedura konfiguracji sterownika drukarki różni się w zależności od oprogramowania używanego do drukowania.

## Drukowanie danych obrazu z oprogramowania umożliwiającego określenie profilu ICC

W przypadku korzystania z programu Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional lub jakiejkolwiek innej aplikacji umożliwiającej określenie profilu ICC, podczas drukowania danych można użyć systemu zarządzania kolorami (ICM) wbudowanego w system Windows. Wyniki edycji i retuszu w aplikacji można wydrukować skutecznie wykorzystując przestrzeń kolorów profilu ICC określonego w danych obrazu.

Aby skorzystać z tej metody drukowania, należy najpierw skorzystać z oprogramowania umożliwiającego określenie profilu ICC w danych obrazu. Instrukcje dotyczące określania profilu ICC w aplikacji można znaleźć w podręczniku używanej aplikacji.

1. Otwórzokno ustawień sterownika drukarki

2. Wybierz rodzaj nośnika

   Z listy Media Type (Typ nośnika) umieszczonej na karcie Main (Główne) wybierz rodzaj papieru włożonego do drukarki.

3. Wybierz jakość wydruku

   W opcji Jakość wydruku (Print Quality) wybierz opcję Wysoka (High) lub Standardowa (Standard) lub Szybko (Fast).

4. Ręczne dopasowywanie kolorów

   W funkcji Kolor/intensywność (Color/Intensity) wybierz opcję Ręcznie (Manual) i kliknij przycisk Ustaw... (Set...).
   Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment).

5. Wybór korekcji kolorów

   Kliknij zakładkę Dopasowanie (Matching) i wybierz wartość ICM dla opcji Korekcja kolorów (Color Correction).

6. Ustaw pozostałe elementy

   Jeśli to konieczne, kliknij kartę Dopasowanie kolorów (Color Adjustment) i zmień balans następujących kolorów: Błękitny (Cyan), Purpurowy (Magenta), Żółty (Yellow) oraz wyreguluj opcje Jasność (Brightness), Intensywność (Intensity) i Kontrast (Contrast). Następnie kliknij przycisk OK.

7. Zakończ konfigurację

   Kliknij przycisk OK na karcie Główne (Main).
   Podczas drukowania drukarka używa przestrzeni kolorów danych obrazu.

Ważne

- Jeśli obraz jest drukowany z zastosowaniem określenia w aplikacji indywidualnie utworzonego profilu lub profilu dla specjalnego papieru firmy Canon, należy wybrać opcję Brak (None) z menu Korekcja kolorów (Color Correction) sterownika drukarki.

## Drukowanie danych obrazu z oprogramowania nieumożliwiającego określenie profilu ICC

Podczas drukowania z aplikacji nieumożliwiającej określenie profilu ICC, określ profil ICC w ustawieniach drukowania sterownika drukarki i wydrukuj dane. W przypadku drukowania danych Adobe RGB można wdrukować dane dla przestrzeni kolorów Adobe RGB nawet, jeśli aplikacja nie obsługuje standardu Adobe RGB.

1. Otwórzokno ustawień sterownika drukarki

2. Wybierz rodzaj nośnika

   Z listy Typ nośnika (Media Type) umieszczonej na karcie Główne (Main) wybierz rodzaj papieru włożonego do drukarki.

3. Wybierz jakość wydruku

   W opcji Jakość wydruku (Print Quality) wybierz opcję Wysoka (High) lub Standardowa (Standard) lub Szybko (Fast).

4. Ręczne dopasowywanie kolorów

   W funkcji Kolor/intensywność (Color/Intensity) wybierz opcję Ręcznie (Manual) i kliknij przycisk Ustaw... (Set...).
   Zostanie otwarte okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment).

5. Wybór korekcji kolorów

   Kliknij zakładkę Dopasowanie (Matching) i wybierz wartość ICM dla opcji Korekcja kolorów (Color Correction).

6. Wybierz profil wejściowy

   Wybierz Profil wejściowy (Input Profile) odpowiadający przestrzeni kolorów danych obrazu.

   - Dla danych sRGB lub bez profilu ICC:

     Wybierz opcję Standardowa (Standard).

   - Dla danych Adobe RGB:

     Wybierz opcję Adobe RGB (1998).

   Ważne

   - Jeśli profil wejściowy jest określany przez aplikację, profil wejściowy sterownika drukarki jest nieważny.

   - Jeśli na komputerze nie są zainstalowane żadne profile ICC, opcja Adobe RGB (1998) nie będzie wyświetlana. Profile ICC można zainstalować z instalacyjnego dysku CD-ROM dostarczanego wraz z drukarką.

7. Ustaw pozostałe elementy

   Jeśli to konieczne, kliknij kartę Dopasowanie kolorów (Color Adjustment) i zmień balans następujących kolorów: Błękitny (Cyan), Purpurowy (Magenta), Żółty (Yellow) oraz wyreguluj opcje Jasność (Brightness), Intensywność (Intensity) i Kontrast (Contrast). Następnie kliknij przycisk OK.

8. Zakończ konfigurację

   Kliknij przycisk OK na karcie Główne (Main).
   Podczas drukowania dane są drukowane z użyciem przestrzeni kolorów wybranych danych obrazu.

## Tematy pokrewne

Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody drukowania półcien

Wybieranie ustawienia korekcji kolorów

Dopasowywanie balansu kolorów

Dopasowywanie jasności

Dopasowywanie intensywności koloru

Dopasowywanie kontrastu

Góra strony