Petunjuk Lanjut Penyelesaian Masalah

Daftar Isi > Memasukkan Kertas > Memasukkan Kertas > Memasukkan Kertas

### Memasukkan Kertas

Penting Apabila Anda memotong kertas biasa menjadi lebih kecil misalnya 4" x 6" / 10 x 15 cm, 4" x 8" / 101.6 x 203.2 mm, 5" x 7" / 13 x 18 cm, atau 2.16" x 3.58" / 55.0 x 91.0 mm (Seukuran kartu) untuk melakukan percobaan pencetakan, hal tersebut dapat menyebabkan kemacetan kertas.

Selalu masukkan kertas dengan orientasi potret (A). Memasukkan kertas dengan orientasi pemandangan (B) dapat menyebabkan kemacetan kertas.

Saat melakukan pencetakan duplex, pastikan bahwa tidak ada permukaan yang bergelombang atau debu dan noda pada wilayah sekitar (meja, dll.) tempat dikeluarkannya kertas hasil cetakan. Apabila terdapat permukaan yang tidak rata atau debu dan tinta di wilayah tersebut, hasil cetakan dan pencetak bisa sangat terpengaruh dengan buruk.

Catatan Kami menyarankan kertas foto Canon asli untuk mencetak foto. Untuk rincian mengenai kertas asli Canon, rujuk ke Tipe Media yang Dapat Anda Gunakan. Anda dapat menggunakan kertas fotokopi yang umum tersedia. Apabila mencetak pada kedua permukaan kertas, kami menyarankan Kertas Super Putih Canon.

Mengenai ukuran halaman dan berat kertas yang dapat digunakan pencetak, rujuk ke Tipe Media yang Dapat Anda Gunakan.

1. Ratakan keempat sudut kertas sebelum memasukkannya.

Catatan Sejajarkan tepi kertas dengan rapi sebelum memasukkannya. Memasukkan kertas tanpa menyejajarkan tepinya dapat menyebabkan kemacetan kertas. Apabila kertas menggulung, peganglah sudut yang menggulung dan lengkungkan secara hati-hati ke arah yang berlawanan sampai kertas menjadi benar-benar rata.

Untuk rincian mengenai cara meratakan kertas, rujuk ke "Penyelesaian Masalah" di petunjuk elektronik: Petunjuk Lanjut.

1. Bersiaplah untuk memasukkan kertas.

(1) Buka Pendukung Kertas.

(2) Atur posisi Tuas Ketebalan Kertas.

Tuas ini mengubah jarak antara Kepala Cetak dan kertas yang dimasukkan agar sesuai dengan tipe media.

Setel ke kiri apabila mencetak pada kertas biasa.

Setel ke kanan saat mencetak pada amplop atau Transfer T-shirt.

Catatan Apabila pojok atau tepi kertas tercoreng, cobalah mencetak dengan Tuas Ketebalan Kertas disetel ke kanan. Hal ini mungkin dapat meningkatkan kualitas cetak. Setel Ulang Tuas Ketebalan Kertas ke sebelah kiri setelah pencetakan selesai.

1. Masukkan kertas.

(1) Sejajarkan tumpukan kertas berlawanan dengan sisi kanan Tatakan Belakang (A) dan masukkan DENGAN SISI CETAK MENGHADAP KE ARAH ANDA dan DENGAN BAGIAN BAWAH DI ATAS.

Catatan Jangan memasukkan lebih dari Tanda Batas Beban Masukan (B).

(2) Jepitkan Pemandu Kertas dan geser berlawanan dengan sisi kiri tumpukan kertas.

Jangan menggeser Pemandu Kertas terlalu kuat. Kemungkinan kertas tidak akan disalurkan dengan benar.

Catatan Pencetak mungkin mengeluarkan bunyi pengoperasian saat menyalurkan kertas.

Catatan Setelah memasukkan kertas Pilih ukuran dan tipe kertas yang dimasukkan pada Ukuran Halaman (atau Ukuran Kertas) dan Tipe Media di dalam pengandar pencetak. Rujuk ke Printing Documents (Windows) atau Printing Documents (Macintosh).

Halaman atas