Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Běžná údržba > Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev > Kontrola testovacího vzorku trysek

### Kontrola testovacího vzorku trysek

Zkontrolujte testovací vzorek trysek a v případě potřeby vyčistěte tiskovou hlavu.

1. Zkontrolujte, zda ve vzorku nechybí některé čáry (1) a zda v něm nejsou bílé pruhy (2).

(1) Zkontrolujte, zda v tomto vzorku nechybí čáry.

Pokud ano, je třeba provést čištění.

(A) Správně

(B) Špatně (ve vzorku chybí některé čáry)

(2) Zkontrolujte, zda na vzorku nejsou bílé pruhy.

Pokud ano, je třeba provést čištění.

(A) Správně

(B) Špatně (na vzorku jsou bílé pruhy)

1. Proveďte potřebnou akci.

Pokud není čištění nutné

Kontrolu testovacího vzorku trysek ukončíte klepnutím na tlačítko Konec (Exit) (Windows) nebo Ukončit (Quit) (Macintosh) v dialogovém okně Kontrola vzorku (Pattern Check).

Pokud je čištění nutné

Klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning).

Zkontrolujte, zda je do zadní přihrádky vložen list běžného papíru formátu A4 nebo Letter a proveďte následující postup.

Proveďte postup (3) v kroku 3.

Proveďte postup (3) v kroku 3.

Začátek stránky