Petunjuk Lanjut > Penyelesaian Masalah > Hasil Cetakan Tidak Memuaskan > Kertas Tercoreng/Permukaan yang Dicetak Tergores

# Kertas Tercoreng/Permukaan yang Dicetak Tergores

- Pemeriksaan 1: Apakah Anda telah memastikan setelan kertas dan kualitas cetakan?

  Hasil Cetakan Tidak Memuaskan

- Pemeriksaan 2: Apakah tipe kertas yang sesuai digunakan? Periksa hal berikut ini:

  - Periksa apakah kertas yang digunakan untuk mencetak cocok untuk tujuan pencetakan.

    Memasukkan Kertas

  - Saat menjalankan Pencetakan Tanpa Tepi, pastikan bahwa kertas yang Anda gunakan cocok untuk melakukan Pencetakan Tanpa Tepi.

    Apabila kertas yang Anda gunakan tidak cocok untuk Pencetakan Tanpa Tepi, kualitas cetak akan menurun pada bagian tepi atas dan bawah kertas.

    Wilayah Pencetakan

- Pemeriksaan 3: Masukkan kertas setelah membetulkan bagian yang menggulung.

  - Untuk Kertas Biasa

    Balikkan kertas dan masukkan kembali untuk mencetak di bagian sebaliknya.

    Meninggalkan kertas yang dimasukkan ke dalam Tatakan Belakang untuk waktu yang lama dapat menyebabkan kertas menggulung. Dalam hal ini, masukkan kertas dengan sisi sebaliknya menghadap ke atas. Mungkin akan dapat mengatasi masalah.

    Kami menyarankan untuk memasukkan kembali kertas yang tersisa ke dalam kemasannya dan letakkan pada permukaan yang rata.

  - Untuk Kertas Tipe Lain

    1. Dengan sisi cetak (A) menghadap ke atas, tutup kertas dengan lembaran kertas biasa untuk menghindari noda atau goresan pada permukaannya.

    2. Gulung kertas ke arah yang berlawanan dengan gulungan kertas seperti terlihat di bawah ini.

    3. Periksa untuk melihat apakah tinggi gulungan kertas dalam kisaran 0.08 sampai 0.2 inci / 2 sampai 5 mm (B).

       Kami menyarankan pencetakan pada kertas menggulung yang telah diluruskan, dilakukan satu per satu.

  catatan

  - Tergantung pada tipe media, kertas bisa saja tercoreng atau tidak disalurkan dengan benar bahkan pada kertas yang tidak menggulung. Dalam hal tersebut, ikuti prosedur yang telah dijelaskan di atas untuk menggulung kertas sebelum pencetakan. Hal ini akan meningkatkan hasil cetakan.

- Pemeriksaan 4: Apabila intensitas diset ke tinggi, kurangi pengesetan Intensitas dalam pengandar pencetak dan coba mencetak lagi.

  Apabila Anda menggunakan kertas biasa untuk mencetak gambar dengan intensitas yang tinggi, kertas akan menyerap terlalu banyak tinta, menjadi bergelombang, dan mengakibatkan abrasi kertas.

  Kurangi pengesetan Intensitas dalam pengandar pencetak dan coba mencetak lagi.

  1. Buka kotak dialog properti pencetak.

     Membuka Kotak Dialog Properti Pencetak (Windows)

  2. Pada lembar Utama, pilih Manual untuk Warna/Intensitas, kemudian klik Set.

  3. Seret baris geser Intensitas pada lembar Pengesetan Warna untuk mengatur intensitas.

  1. Buka Kotak Dialog Cetak

     Membuka Kotak Dialog Page Setup dan Print (Macintosh)

  2. Pilih Opsi Warna pada menu pop-up.

  3. Seret baris geser Intensitas untuk menyetel intensitas.

- Pemeriksaan 5: Apakah pencetakan dilakukan di luar wilayah pencetakan yang disarankan?

  Apabila Anda mencetak di luar wilayah pencetakan yang disarankan untuk kertas, tepi bawah kertas dapat tercoreng dengan tinta.

  Atur ukuran dokumen asli yang ada dalam perangkat lunak aplikasi.

  Wilayah Pencetakan

- Pemeriksaan 6: Apakah Penggulung Penyaluran Kertas kotor?

  Bersihkan Penggulung Penyaluran Kertas.

  Perawatan Rutin

  catatan

  - Membersihkan Penggulung Penyaluran Kertas akan membuat penggulung menjadi aus, jadi lakukan prosedur ini hanya bila diperlukan.

- Pemeriksaan 7: Apakah bagian dalam pencetak kotor?

  Saat melakukan pencetakan dupleks, bagian dalam pencetak dapat tercoreng tinta, menyebabkan hasil cetakan juga tercoreng.

  Lakukan Pembersihan Pelat Bawah untuk membersihkan bagian dalam pencetak.

  Membersihkan Bagian Dalam Pencetak

  catatan

  - Untuk mencegah agar bagian dalam pencetak tidak terkena noda, set ukuran kertas dengan benar.

- Pemeriksaan 8: Set Waktu Tunggu Pengeringan Tinta menjadi lebih lama.

  Melakukan hal ini akan memberikan waktu pengeringan lebih lama bagi permukaan cetak sehingga menghindari corengan dan goresan pada kertas.

  1. Pastikan bahwa pencetak telah dihidupkan.

  2. Buka kotak dialog properti pencetak.

     Membuka Kotak Dialog Properti Pencetak (Windows)

  3. Klik tab Perawatan kemudian Setelan Serasi.

  4. Seret baris geser Waktu Tunggu Pengeringan Tinta untuk menyetel waktu tunggu, kemudian klik Kirim.

  5. Pastikan pesan dan klik OK.

  1. Pastikan bahwa pencetak telah dihidupkan.

  2. Buka Canon IJ Printer Utility.

     Membuka Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

  3. Pilih Setelan Serasi pada menu pop-up.

  4. Seret baris geser Waktu Tunggu Pengeringan Tinta untuk menyetel waktu tunggu, kemudian klik Kirim.

  5. Pastikan pesan dan klik OK.

- Pemeriksaan 9: Mengubah setelan Tuas Ketebalan Kertas.

  Atur posisi Tuas Ketebalan Kertas berdasarkan tipe kertas yang digunakan untuk mencetak.

  Baca Memasukkan Kertas.

  Tergantung pada isi pencetakan, permukaan cetak bisa tergores atau tepi kertas tercoreng bahkan untuk tipe kertas yang memerlukan pengesetan tuas ke kiri. Dalam hal ini, set Tuas Ketebalan Kertas ke kanan.

  * Set ulang Tuas Ketebalan Kertas ke kiri setelah Anda selesai mencetak. Apabila tuas tidak dikembalikan ke kiri, bagian dalam pencetak lebih mudah kotor karena celah yang lebih lebar antara kepala cetak dengan kertas yang dimasukkan. Hal tersebut juga akan mengurangi kualitas cetakan.

  catatan

  - Apabila pojok atau tepi kertas tercoreng, cobalah mencetak dengan Tuas Ketebalan Kertas diset ke kanan.

- Pemeriksaan 10: Apakah kertas tergores oleh kertas lain yang dimasukkan?

  Tergantung pada tipe media, kertas mungkin tergores oleh kertas lain yang dimasukkan saat disalurkan dari Tatakan Belakang. Apabila hal ini terjadi, masukkan kertas lembar demi lembar.

Halaman atas