Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Çift Taraflı Yazdırma

# Çift Taraflı Yazdırma

Yazdırma verilerini sayfanın her iki yüzüne yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Çift taraflı yazdırmayı belirleyin

   Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) onay kutusunu işaretleyin.

3. Yerleşimi seçin

   Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinde Normal Boyut Yazdırma (Normal-size Printing) (ya da Sayfaya Sığdır Yazdırma (Fit-to-Page Printing), Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing) veya Sayfa Yerleşimi Yazdırma (Page Layout Printing) seçeneğini belirleyin.

4. Zımbalanacak tarafı belirtin

   Yazıcı Yön (Orientation) ve Sayfa Yerleşimi (Page Layout) ayarlarını analiz eder ve en iyi Zımba Tarafı’nı (Staple Side) otomatik olarak seçer. Ayarı değiştirmek istiyorsanız, listeden başka bir değer seçin.

5. Kenar boşluğu genişliğini ayarlayın

   Gerekirse, Kenar Boşluğunu Belirt... (Specify Margin...) öğesini tıklatın ve zımbalama kenar boşluğunun genişliğini ayarlayıp, OK öğesini tıklatın.

6. Kurulumu tamamlayın

   Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde OK öğesini tıklatın.

   Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, belge kağıdın bir tarafına yazdırılacaktır. Bir tarafa yazdırma tamamlandığında, kağıdı iletiye uygun bir şekilde ayarlayın ve OK öğesini tıklatın. Belge diğer tarafa yazdırılır.

Önemli

- Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

  - Ortam Türü (Media Type) listesinden Düz Kağıt (Plain Paper) dışında bir ortam seçilirse.

  - Poster Yazdırma (Poster Printing), Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinden seçilir.

- Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinde Kitapçık Yazdırma (Booklet Printing) seçiliyken, Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) ve Zımba Tarafı (Staple Side) öğeleri soluk görünür ve kullanılamaz.

Not

- Çift taraflı yazdırma sırasında kenarlıksız yazdırma gerçekleştirilirken Ortam Türü iletişim kutusu görüntülenirse, Düz Kağıt (Plain Paper) seçeneğini belirleyin.

- Çift taraflı yazdırma sırasında kağıdın arka yüzü lekelenirse, Bakım (Maintenance) sekmesindeki Alt Plaka Temizleme (Bottom Plate Cleaning) işlemini gerçekleştirin.

Sayfa başına dön