Podręcznik dla zaawansowanych > Obsługa > Obsługa z poziomu komputera > Sprawdzanie dysz głowicy drukującej

# Sprawdzanie dysz głowicy drukującej

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie, czy głowice drukujące działają poprawnie. Drukuje ona test deseniu dysz głowicy drukującej. Wydrukuj test deseniu, jeśli druk zaczyna się robić niewyraźny lub drukarka przestaje drukować dany kolor.

Procedura drukowania testu deseniu dysz jest następująca:

## Sprawdzanie dysz

1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki

2. Kliknij Sprawdzanie dysz (Nozzle Check) na karcie Obsługa (Maintenance).

   Otworzy się okno dialogowe Sprawdzanie dysz (Nozzle Check).
   By wyświetlić listę elementów, które należy sprawdzić przed wydrukowaniem strony testowej, kliknij Elementy do sprawdzenia wstępnego (Initial Check Items).

3. Włóż papier do drukarki

   Ustaw dźwignię grubości papieru po lewej stronie i włóż czystą stronę w forcie A4 lub papieru listowego (215,9 × 279,4mm) do tylnej tacy drukarki.

4. Wydrukuj stronę testową deseniu dyszy

   Upewnij się, że drukarka jest włączona, i kliknij Drukuj test deseniu (Print Check Pattern).
   Test deseniu dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany.

   Po pojawieniu się potwierdzenia, kliknij przycisk OK.
   Otworzy się okno dialogowe Test deseniu (Pattern Check).

5. Sprawdź wynik testu.

   Sprawdź wynik testu. Jeśli wynik testu jest w normie, kliknij Wyjście (Exit).
   Jeśli strona testowa jest zamazana lub ma niezadrukowane fragmenty, kliknij Czyszczenie (Cleaning), by wyczyścić głowicę.

## Tematy pokrewne

Czyszczenie głowic drukujących

Góra strony