الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > الصيانة الدورية > في حالة ظهور نتائج الطباعة بشكل باهت أو بألوان غير صحيحة > محاذاة رأس الطباعة

### محاذاة رأس الطباعة

في حالة عدم محاذاة الخطوط المسطرة التي تمت طباعتها أو إذا كانت نتائج الطباعة غير معتدلة، فقم بضبط موضع رأس الطباعة.

عليك إعداد: ورقة من الورق العادي بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج.

1. تأكد من تشغيل الطاقة ومن تحميل ورقة من الورق العادي بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج الخلفي.

قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليسار. راجع الجزء الأمامي.

1. افتح مربع الحوار خصائص الطابعة.

راجع فتح مربع الحوار خصائص الطابعة (أنظمة تشغيل Windows).

1. قم بطباعة نموذج محاذاة رأس الطباعة.

(1) انقر فوق علامة التبويب صيانة (Maintenance).

(2) انقر فوق محاذاة رأس الطباعة (Print Head Alignment).

(3) قم بتأكيد الرسالة المعروضة، وانقر فوق موافق (OK).

ستتم طباعة نموذج محاذاة رأس الطباعة. لا تقم بفتح الغطاء الأمامي أثناء تنفيذ الطباعة. تستغرق عملية الطباعة حوالي 3 دقائق.

(4) بعد طباعة النموذج الموجود أدناه، تأكد من طباعة هذا النموذج بصورة صحيحة ثم انقر فوق نعم (Yes).

1. قم بضبط موضع رأس الطباعة.

(1) اطلع على النسخة المطبوعة وحدد رقم النموذج في العمود A الذي يحتوي على أقل عدد من الخطوط الملحوظة.

ملاحظة في حالة وجود صعوبة في انتقاء النموذج الأفضل، قم بانتقاء الإعداد الذي ينتج عنه أقل عدد ممكن من الخطوط البيضاء الملحوظة.

(أ) أقل عدد من الخطوط البيضاء العمودية الملحوظة

(ب) الخطوط البيضاء العمودية الملحوظة

(ج) أقل عدد من الخطوط البيضاء الأفقية الملحوظة

(د) الخطوط البيضاء الأفقية الملحوظة

(2) كرر هذا الإجراء إلى أن تنتهي من تحديد رقم النموذج للعمود L، ثم انقر فوق موافق (OK).

(3) قم بتأكيد الرسالة المعروضة، وانقر فوق موافق (OK).

1. تأكد من تشغيل الطاقة ومن تحميل ورقة من الورق العادي بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج الخلفي.

قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليسار. راجع الجزء الأمامي.

1. افتح مربع الحوار الأداة المساعدة لطابعة Canon IJ (Canon IJ Printer Utility).

راجع فتح Canon IJ Printer Utility (أنظمة تشغيل Macintosh).

1. قم بطباعة نموذج محاذاة رأس الطباعة.

(1) حدد اختبار الطباعة (Test Print) في القائمة المنبثقة.

(2) انقر فوق محاذاة رأس الطباعة (Print Head Alignment).

(3) قم بتأكيد الرسالة المعروضة، وانقر فوق موافق (OK).

ستتم طباعة نموذج محاذاة رأس الطباعة. لا تقم بفتح الغطاء الأمامي أثناء تنفيذ الطباعة. تستغرق عملية الطباعة حوالي 3 دقائق.

1. قم بضبط موضع رأس الطباعة.

(1) اطلع على النسخة المطبوعة وحدد رقم النموذج في العمود A الذي يحتوي على أقل عدد من الخطوط الملحوظة.

ملاحظة في حالة وجود صعوبة في انتقاء النموذج الأفضل، قم بانتقاء الإعداد الذي ينتج عنه أقل عدد ممكن من الخطوط البيضاء الملحوظة.

(أ) أقل عدد من الخطوط البيضاء العمودية الملحوظة

(ب) الخطوط البيضاء العمودية الملحوظة

(ج) أقل عدد من الخطوط البيضاء الأفقية الملحوظة

(د) الخطوط البيضاء الأفقية الملحوظة

(2) كرر هذا الإجراء إلى أن تنتهي من تحديد رقم النموذج للعمود L، ثم انقر فوق إرسال (Send).

أعلى الصفحة