Расширенное руководство > Обслуживание > Обслуживание с компьютера > Очистка внутренних компонентов принтера

# Очистка внутренних компонентов принтера

Функция очистки поддона позволяет избавиться от следов чернил, появляющихся на обратной стороне листа бумаги. Выполняйте очистку поддона перед двухсторонней печатью.
Функцию очистки поддона следует использовать и в том случае, если на бумаге появляются посторонние следы чернил.

Очистка поддона производится следующим образом:

## Очистка поддона

1. Откройте окно настройки драйвера принтера

2. Щелкните пункт Чистка поддона (Bottom Plate Cleaning) на вкладке Обслуживание (Maintenance)

   Откроется диалоговое окно Очистка поддона (Bottom Plate Cleaning).

3. Загрузите бумагу в принтер

   Как указано в этом диалоговом окне, сложите лист обычной бумаги размера A4 или Letter пополам по горизонтали, а затем разверните лист.
   Вставьте бумагу в задний лоток в книжной ориентации так, чтобы выпуклая сторона следа сгиба была направлена вниз.

4. Выполните очистку поддона.

   Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку Выполнить (Execute).
   Начнется очистка поддона.

Наверх