Guía avanzada Solución de problemas

Contenido > Mantenimiento > Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos > Análisis del patrón de prueba de los inyectores

### Análisis del patrón de prueba de los inyectores

Analice el patrón de prueba de los inyectores y, si es necesario, limpie el cabezal de impresión.

1. Compruebe si faltan líneas en el patrón (1) o si hay rayas blancas (2).

(1) Compruebe si faltan líneas en el patrón.

En caso afirmativo, es necesario llevar a cabo una limpieza.

(A) Correcto

(B) Incorrecto (faltan líneas)

(2) Compruebe si existen rayas blancas en este patrón.

En caso afirmativo, es necesario llevar a cabo una limpieza.

(A) Correcto

(B) Incorrecto (hay rayas blancas)

1. Lleve a cabo las acciones necesarias.

Cuando no sea necesario limpiar

Haga clic en Salir (Exit) (Windows) o Salir (Quit) (Macintosh) del cuadro de diálogo Comprobación de patrones (Pattern Check) para salir del análisis del patrón de prueba de los inyectores.

Cuando sea necesario limpiar

Haga clic en Limpieza (Cleaning).

Compruebe que hay cargada una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta en la bandeja posterior y siga el procedimiento que se indica a continuación.

Siga con el procedimiento descrito en (3) del paso 3.

Siga con el procedimiento descrito en (3) del paso 3.

Principio de página