Avanceret vejledning > Vedligeholdelse > Vedligeholdelse fra computeren > Test af printhoveddyserne

# Test af printhoveddyserne

Med funktionen til test af dyserne kan du kontrollere, om printhovederne fungerer korrekt ved at udskrive et dysetestmønster. Udskriv mønsteret, når udskrivningen bliver svagere, eller når nogle af farverne ikke længere udskrives.

Sådan udskrives dysetestmønsteret:

## Dysetest

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Klik på Dysetest (Nozzle Check) på fanen Vedligeholdelse (Maintenance).

   Dialogboksen Dysetest (Nozzle Check) åbnes.
   Klik på Indledende kontrolelementer (Initial Check Items) for at få vist en liste med de elementer, som du bør kontrollere, før testmønsteret udskrives.

3. Ilægning af papir i printeren.

   Indstil grebet til justering af papirtykkelsen til venstre, og læg et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format i den bagerste bakke.

4. Udskrivning af dysetestmønster

   Kontroller, at printeren er tændt, og klik derefter på Udskriv kontrolmønster (Print Check Pattern).
   Dysetestmønsteret udskrives.

   Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.
   Dialogboksen Mønsterkontrol (Pattern Check) åbnes.

5. Kontrol af udskriftsresultat

   Kontroller udskriftsresultatet. Klik på Afslut (Exit), hvis udskriftsresultatet er normalt.
   Hvis udskriften er udtværet, eller hvis der er områder, der ikke er udskrevet, skal du klikke på Rensning (Cleaning) for at rense printhovedet.

## Relaterede emner

Rensning af printhoveder

Gå til toppen af siden