Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Okresowa konserwacja > Wymiana kasety FINE

# Wymiana kasety FINE

W przypadku wyczerpania się atramentu w trakcie drukowania, kontrolka Alarm mignie na pomarańczowo cztery razy, a na ekranie komputera zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Sprawdź, który atrament uległ wyczerpaniu i zainstaluj nową kasetę FINE.

Uwaga W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie sprawdź jego treść i podejmij odpowiednie działania. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Cztery mignięcia: Wyczerpał się atrament.” w rozdziale „Kontrolka Alarm miga na pomarańczowo” sekcji „Rozwiązywanie problemów” podręcznika ekranowego Podręcznik zaawansowany.

Szczegółowe informacje na temat zgodnych kaset FINE można znaleźć w drukowanym podręczniku: Pierwsze uruchomienie.

### Sprawdzanie stanu atramentu

Stan poszczególnych kaset FINE można sprawdzić przy użyciu monitora stanu drukarki (system Windows) lub narzędzia Canon IJ Printer Utility (system Mac OS).

Uwaga Drukarka jest wyposażona w czujnik poziomu atramentu, umożliwiający określenie pozostałego poziomu atramentu. W momencie zainstalowania nowej kasety FINE drukarka uznaje poziom atramentu za maksymalny, a następnie rozpoczyna wykrywanie pozostałego poziomu atramentu. W przypadku zainstalowania używanej kasety FINE wskazania pozostałego poziomu mogą nie być poprawne. Wtakim przypadku należy traktować wyświetlane dane dotyczące poziomu jako dane orientacyjne.

(A) Sprawdź czy na ekranie został wyświetlony dowolny symbol.

Atrament, dla którego wyświetlono ikonę (Atrament na wyczerpaniu), jest na wyczerpaniu. Istnieje możliwość kontynuowania drukowania przez pewien czas, lecz zaleca się przygotowanie nowej kasety FINE.

Poniższa procedura umożliwia wyświetlenie poszczególnych ekranów informacyjnych.

(1) Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.

Patrz Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows).

(2) Kliknij kartę Obsługa (Maintenance), a następnie opcjęWyświetl stan drukarki (View Printer Status).

Aby sprawdzić informacje na temat pozostałego atramentu, kliknij menu Szczegółowe informacje o atramencie (Ink Details).

Uwaga Monitor stanu drukarki można także wyświetlić, klikając ikonę Canon XXX (gdzie „XXX” to nazwa drukarki), wyświetlany na pasku zadań podczas drukowania.

(1) Uruchom program Canon IJ Printer Utility.

Patrz Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (system Mac OS).

(2) Wybierz z rozwijanego menu opcję Informacje o poziomie atramentu (Ink Level Information).

Aby sprawdzić informacje na temat pozostałego atramentu, kliknij opcję Szczegółowe informacje o atramencie (Ink Details).

Powrót do góry