Rozszerzony podręcznik > Drukowanie z komputera > Drukowanie za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości wydruku oraz danych obrazu > Dopasowywanie kontrastu

# Dopasowywanie kontrastu

Istnieje możliwość ustawienia kontrastu obrazu podczas drukowania.
Aby powiększyć i wyróżnić różnice między jasnymi i ciemnymi częściami obrazów, należy zwiększyć kontrast. Z drugiej strony, aby zmniejszyć i wyrównać różnice między jasnymi i ciemnymi częściami obrazów, należy zmniejszyć kontrast.

Bez dopasowania | Dopasuj kontrast

Procedura dopasowywania kontrastu jest następująca:

1. Otwórzokno ustawień sterownika drukarki

2. Ręczne dopasowywanie kolorów

   Na karcie Główne (Main), w funkcji Kolor/intensywnosć (Color/Intenisty) wybierz opcję Ręcznie (Manual) i kliknij przycisk Ustaw... (Set...).

   Zostanie otwarte okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment)

3. Dopasuj kontrast

   Przesunięcie suwaka Kontrast (Contrast) w prawo zwiększa kontrast, a przesunięcie go w lewo – zmniejsza kontrast.
   Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50.

   Po dostosowaniu każdego koloru kliknij przycisk OK.

4. Zakończ konfigurację

   Kliknij przycisk OK na karcie Główne (Main).
   Podczas drukowania obraz jest drukowany z dopasowanym kontrastem.

## Tematy pokrewne

Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody drukowania półcien

Wybieranie ustawienia korekcji kolorów

Dopasowywanie balansu kolorów

Dopasowywanie jasności

Dopasowywanie intensywności koloru

Góra strony