Avancerad handbok > Skriva ut från datorn > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod

# Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod

Du kan ställa in utskriftskvalitet och rastreringsmetod.

Så här gör du inställningar för utskriftskvalitet och rastreringsmetod:

1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen

2. Välj utskriftskvalitet

   Välj Anpassad (Custom) för Utskriftskvalitet (Print Quality) på fliken Huvudgrupp (Main) och klicka på Ställ in... (Set...).

   Dialogrutan Anpassad: (Custom) visas.

3. Ställa in utskriftskvalitet och rastreringsmetod

   Flytta skjutreglaget Kvalitet (Quality) för att välja kvalitetsnivå.
   Välj Rastrering (Halftoning) och klicka på OK.

   Obs!

   - Rastrering görs på färgtoner mellan den mörkaste och den ljusaste färgen.
     Enheten ersätter färgskuggorna med små punkter som varierar i storlek och täthet och därigenom skapar rastret. Rastrera (Dither) skapar rastret genom att placera punkterna enligt bestämda regler. Diffusion (Diffusion) skapar rastret genom att placera punkterna slumpmässigt. Om du väljer Automatisk (Auto) skrivs informationen ut med den metod som är optimal för vald utskriftskvalitet.

4. Gör dina inställningar

   Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
   När du startar utskriften skrivs bilden ut med angiven utskriftskvalitet och rastreringsmetod.

Viktigt!

- En del utskriftskvaliteter och rastreringsmetoder kan inte väljas för vissa inställningar av Mediatyp (Media Type).

Obs!

- Om en del av objektet inte skrivs ut kan det hjälpa att välja Diffusion (Diffusion) för Rastrering (Halftoning).

## Närliggande information

Ange färgkorrigering

Justera färgbalans

Justera ljusstyrka

Justera intensitet

Justera kontrast

Överst