Laaja käyttöopas > Huolto > Huoltotoimien suorittaminen tietokoneesta > Tulostimen sisäosien puhdistaminen

# Tulostimen sisäosien puhdistaminen

Puhdistamalla alalevyn voit estää paperin taustapuolta tahraantumasta. Puhdista alalevy ennen kaksipuolisen tulostuksen käynnistämistä.
Puhdista alalevy myös silloin, kun tulostetulla sivulla näkyy muun kuin tulostustietojen aiheuttamia mustetahroja.

Alalevy puhdistetaan seuraavasti:

## Alalevyn puhdistus

1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna

2. Valitse Ylläpito (Maintenance) -välilehdessä Alalevyn puhdistus (Bottom Plate Cleaning)

   Alalevyn puhdistus (Bottom Plate Cleaning) -valintaikkuna tulee näyttöön.

3. Aseta tulostimeen paperi

   Toimi valintaikkunan ohjeiden mukaan. Taita tavallinen A4- tai Letter-kokoinen paperiarkki kahtia vaakasuunnassa ja suorista sitten arkki.
   Aseta paperi takalokeroon pystysuorasti taitteen harja alaspäin.

4. Suorita alalevyn puhdistus

   Varmista, että tulostimeen on kytketty virta, ja valitse Suorita (Execute).
   Alalevyn puhdistus alkaa.

Sivun alkuun