高级指南 故障排除

目录 > 日常维护 > 清洁进纸滚轴

# 清洁进纸滚轴

如果进纸滚轴脏污或沾有纸屑，则纸张可能不会正确地送入。 在这种情况下，清洁进纸滚轴。 清洁会磨损进纸滚轴，因此仅在必要时执行清洁。

需要准备：三张A4或Letter尺寸的普通纸

1. 确保电源已开启，并从后端托盘取出所有纸张。

1. 打开打印机属性对话框。

请参见打开打印机属性对话框(Windows)。

1. 清洁进纸滚轴。

(1) 单击维护选项卡。

(2) 单击滚轴清洁。

(3) 确认显示的信息，并单击确定。

清洁时，进纸滚轴会转动。

1. 确保进纸滚轴停止旋转。 出现信息时，装入纸张。

在后端托盘中装入三张A4或Letter尺寸的普通纸。

将纸张厚度杆置于左侧。 请参见前视图。

1. 确认显示的信息，并单击确定。

打印机中装入的纸张将送入打印机并输出。

进纸滚轴清洁完成之前请勿执行任何其他操作。

1. 完成信息出现时，单击确定。

如果问题仍未解决，关闭打印机，断开电源插头，然后使用微湿的棉签或类似物品擦拭位于后端托盘内部右侧的进纸滚轴(A)。 清洁时按箭头(B)方向手动旋转滚轴。 请勿用手指触摸滚轴；使用棉签旋转滚轴。 如果这样没有解决问题，请联系Canon客户支持中心。

1. 确保电源已开启，并从后端托盘取出所有纸张。

1. 打开Canon IJ打印机实用程序(Canon IJ Printer Utility)对话框。

请参见打开Canon IJ打印机实用程序(Macintosh)。

1. 清洁进纸滚轴。

(1) 确保在弹出菜单中选择了清洗。

(2) 单击滚轴清洁。

(3) 确认显示的信息，并单击好。

清洁时，进纸滚轴会转动。

1. 确保进纸滚轴停止旋转。 出现信息时，装入纸张。

在后端托盘中装入三张A4或Letter尺寸的普通纸。

将纸张厚度杆置于左侧。 请参见前视图。

1. 确认显示的信息，并单击好。

打印机中装入的纸张将送入打印机并输出。

清洗完成之前请勿执行任何其他操作。

如果问题仍未解决，关闭打印机，断开电源插头，然后使用微湿的棉签或类似物品擦拭位于后端托盘内部右侧的进纸滚轴(A)。 清洁时按箭头(B)方向手动旋转滚轴。 请勿用手指触摸滚轴；使用棉签旋转滚轴。 如果这样没有解决问题，请联系Canon客户支持中心。

页首