Guía avanzada > Mantenimiento > Mantenimiento desde un equipo > Alineación de la posición de los cabezales de impresión

# Alineación de la posición de los cabezales de impresión

La alineación del cabezal de impresión corrige la posición de instalación del cabezal de impresión y mejora las desviaciones de las líneas y los colores.

El procedimiento que debe seguirse para la alineación de los cabezales de impresión es el siguiente:

## Alineación de los cabezales de impresión

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

2. Haga clic en Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment) en la ficha Mantenimiento (Maintenance).

   Aparecerá un mensaje.

3. Cargue papel en la impresora.

   Mueva la palanca de grosor de papel hacia la izquierda y cargue una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta (Letter) en la bandeja posterior.

4. Lleve a cabo la alineación de los cabezales.

   Siga las instrucciones del mensaje.
   Se abrirá el cuadro de diálogo Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).

5. Compruebe el patrón impreso.

   Introduzca el número de patrones con el menor número de franjas blancas en los cuadros asociados.
   Al hacer clic en los patrones que contienen la menor cantidad de franjas blancas en la ventana de vista preliminar, se ajustarán los números automáticamente en los cuadros asociados.

   Una vez que haya introducido todos los valores necesarios, haga clic en Aceptar (OK).

   Nota

   - Si observa los resultados de impresión y aún así no puede determinar qué patrón es el que tiene la menor cantidad de franjas blancas, consulte el manual de la impresora.

Principio de página