الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > الصيانة الدورية > في حالة ظهور نتائج الطباعة بشكل باهت أو بألوان غير صحيحة

# في حالة ظهور نتائج الطباعة بشكل باهت أو بألوان غير صحيحة

إذا كانت نتائج الطباعة ملطخة أو كانت الألوان مطبوعة بشكل غير صحيح، فقد يحدث انسداد فتحات رأس الطباعة (خراطيش FINE). اتبع الإجراءات أدناه لطباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة ثم تحقق من حالة فتحات رأس الطباعة ثم قم بتنظيف رأس الطباعة.

في حالة عدم محاذاة الخطوط المسطرة التي تمت طباعتها أو إذا كانت نتائج الطباعة غير مُرضية بشكل أو بآخر، فقد تؤدي محاذاة رأس الطباعة إلى تحسين جودة الطباعة.

تنبيه لا تقم بغسل خراطيش FINE أو مسحها. فقد يؤدي هذا إلى حدث مشاكل لخراطيش FINE.

ملاحظة قبل إجراء عملية الصيانة تأكد من عدم نفاد الحبر من خرطوشة FINE. راجع التحقق من حالة الحبر. تأكد من تركيب خراطيش FINE بشكل صحيح. راجع استبدال خرطوشة FINE. تأكد من إزالة الشريط الواقي البرتقالي من أسفل خرطوشة FINE.

إذا كان المصباح [Alarm] (تنبيه) يومض باللون البرتقالي، فراجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم.

قد تعمل زيادة جودة الطباعة في إعدادات برنامج تشغيل الطابعة على تحسين نتيجة الطباعة.

للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم.

### عندما تكون نتائج الطباعة ملطخة أو غير معتدلة:

> الخطوة 1 راجع طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة. راجع تفحُّص نموذج فحص فتحات رأس الطباعة. |  |
> في حالة فقد النموذج: | بعد تنظيف رأس الطباعة، اطبع نموذج فحص فتحات رأس الطباعة ثم قم بفحصه.
> الخطوة 2 راجع تنظيف رأس الطباعة. |
> في حالة عدم حل المشكلة بعد إجراء تنظيف رأس الطباعة مرتين: |  |
> الخطوة 3 راجع التنظيف الشامل لرأس الطباعة. |
> في حالة عدم حل المشكلة بعد إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة مرتين: |  |
> الخطوة 4 راجع استبدال خرطوشة FINE. |  |

### عندما تكون نتائج الطباعة غير معتدلة مثل عدم محاذاة الخطوط المسطرة:

> راجع محاذاة رأس الطباعة. |  |

أعلى الصفحة