Bővített felhasználói kézikönyv > Karbantartás > Karbantartás számítógépről > Nyomtatófej-igazítás

# Nyomtatófej-igazítás

A nyomtatófej igazítása kijavítja a nyomtatófej behelyezésekor keletkezett hibát, csökkentve a hibás vonalakat és színeket.

A nyomtatófej-igazítás a következőképpen végezhető el:

## Nyomtatófej-igazítás

1. Nyissuk meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. A Karbantartás (Maintenance) lapon kattintsunk a Nyomtatófej-igazítás (Print Head Alignment) gombra.

   Megjelenik egy üzenet.

3. Töltsünk be papírt a nyomtatóba.

   Állítsuk a papírvastagsági kart balra, majd helyezzünk egy A4-es vagy egy Letter méretű sima lapot a hátsó tálcára.

4. Végezzük el a fejigazítást.

   Kövessük az üzenetben megjelenő utasításokat.
   Megjelenik a Nyomtatófej-igazítás (Print Head Alignment) párbeszédpanel.

5. Ellenőrizzük a kinyomtatott mintát.

   Adjuk meg azoknak a mintáknak a számát, amelyeknél a legcsekélyebb a csíkozás a hozzájuk tartozó mezőben.
   Ha rákattint a megtekintőablakban a legcsekélyebb csíkozású mintákra, a program automatikusan beállítja a minták számát a megfelelő mezőben.

   Amint megadta az összes szükséges értéket, kattintsunk az OK gombra.

   Megjegyzés

   - Ha megtekintettük a nyomtatás eredményét, és így sem tudjuk eldönteni, melyik a legcsekélyebb csíkozású minta, lapozzuk fel a nyomtató kézikönyvét.

A lap tetejére