高级指南 故障排除

目录 > 日常维护 > 打印变得暗淡或颜色不正确时 > 清洗打印头

### 清洗打印头

如果打印的喷嘴检查图案中线条缺失或出现白色条纹，请清洗打印头。 清洗疏通喷嘴并恢复打印头状况。 清洗打印头消耗墨水，因此请仅在需要时清洗打印头。

需要准备：一张A4或Letter尺寸的普通纸

如果在打印喷嘴检查图案后显示的图案检查对话框上单击清洗，则打印机开始清洗打印头。 确保在后端托盘中装入一张A4或Letter尺寸的普通纸，然后转到步骤3中的操作(3)。

1. 确保电源已开启，并在后端托盘中装入一张A4或Letter尺寸的纸张。

将纸张厚度杆置于左侧。 请参见前视图。

1. 打开打印机属性对话框。

请参见打开打印机属性对话框(Windows)。

1. 清洗打印头。

(1) 单击维护选项卡。

(2) 单击清洗。

电源指示灯开始闪烁绿色时，打印机开始清洗打印头。

打印头清洗完成之前请勿执行任何其他操作。 大约需要1分钟。

(3) 确认显示的信息并单击打印检查图案。

将打印喷嘴检查图案。

喷嘴检查图案打印完成之前请勿执行任何其他操作。

1. 检查打印的喷嘴检查图案。

请参见检查喷嘴检查图案。

注释 如果清洗打印头两次后问题仍未解决，请深度清洗打印头。 请参见深度清洗打印头。

如果在打印喷嘴检查图案后显示的图案检查对话框上单击清洗，则打印机开始清洗打印头。 确保在后端托盘中装入一张A4或Letter尺寸的普通纸，然后转到步骤3中的操作(3)。

1. 确保电源已开启，并在后端托盘中装入一张A4或Letter尺寸的纸张。

将纸张厚度杆置于左侧。 请参见前视图。

1. 打开Canon IJ打印机实用程序(Canon IJ Printer Utility)对话框。

请参见打开Canon IJ打印机实用程序(Macintosh)。

1. 清洗打印头。

(1) 确保在弹出菜单中选择了清洗。

(2) 单击清洗。

(3) 确认显示的信息并单击好。

电源指示灯开始闪烁绿色时，打印机开始清洗打印头。

打印头清洗完成之前请勿执行任何其他操作。 大约需要1分钟。

注释 单击最初确认项目会显示清洗前要检查的项目。

(4) 确认显示的信息并单击打印检查图案。

打印喷嘴检查图案。

喷嘴检查图案打印完成之前请勿执行任何其他操作。

1. 检查打印的喷嘴检查图案。

请参见检查喷嘴检查图案。

注释 如果清洗打印头两次后问题仍未解决，请深度清洗打印头。 请参见深度清洗打印头。

页首