Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien > Remplacement d'une cartouche FINE > Procédure de remplacement

### Procédure de remplacement

Lorsque les cartouches FINE manquent d'encre, procédez comme suit pour les remplacer.

Important Manipulation des cartouches FINE Ne touchez pas les contacts électriques (A) ou les buses de la tête d'impression (B) d’une cartouche FINE. L'imprimante risquerait de ne plus imprimer correctement. Pour préserver une qualité d'impression optimale, nous vous conseillons d'utiliser les cartouches FINE de marque Canon.
Il est déconseillé de recharger les cartouches.

Une fois que vous avez retiré une cartouche FINE, remplacez-la immédiatement. Ne laissez pas l'imprimante sans cartouche FINE.

Remplacez les cartouches vides par des neuves. Si vous insérez des cartouches FINE qui ont déjà été retirées, l'imprimante risque de ne plus fonctionner correctement, par exemple à cause de l'obstruction des buses.
En outre, sur ces cartouches, la détection du niveau d'encre bas risque d'être incorrecte.

Pour garantir une qualité d'impression optimale, installez les cartouches FINE avant la date indiquée sur le coffret d'emballage. Vous devez également utiliser les cartouches FINE dans les six mois suivant la date de leur première utilisation (nous vous conseillons de noter celle-ci lors de l'installation des cartouches).

Remarque Si une cartouche FINE manque d'encre, vous pouvez continuer à imprimer, mais seulement temporairement, avec une cartouche FINE couleur ou noire selon celle qui contient encore de l'encre. La qualité d'impression peut toutefois être moindre comparée à celle d'une impression utilisant les deux cartouches. Nous recommandons d'utiliser des cartouches FINE neuves pour obtenir une qualité optimale.

Même lorsque vous imprimez avec une seule encre, vous devez laisser la cartouche FINE vide en place. Si l'une des cartouches FINE, couleur ou noire, n'est pas en place, une erreur se produit et l'imprimante ne peut pas imprimer.

Pour plus d'informations sur la configuration de ce paramètre, reportez-vous au manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée.

De l'encre couleur peut être consommée même lors de l'impression d'un document en noir et blanc ou lorsque l'impression en noir et blanc est spécifiée.

Une peu de chaque encre est également consommé lors du nettoyage standard et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression, qui peut être nécessaire pour garantir la performance de l'imprimante. Lorsque l'encre est épuisée dans une cartouche FINE, remplacez immédiatement celle-ci par une neuve.

1. Assurez-vous que la machine est hors tension et ouvrez le panneau avant.

Le porte-cartouche FINE se positionne à l’emplacement correct pour le remplacement.

Attention Ne tenez pas le porte-cartouche FINE pour l'arrêter ou le déplacer en force. Ne touchez pas les parties métalliques ou autres à l'intérieur de l'imprimante.

Important Si le panneau avant reste ouvert pendant plus de 10 minutes, le porte-cartouche FINE se déplace vers le côté droit. Dans ce cas, fermez et ouvrez à nouveau le panneau avant.

1. Retirez la cartouche FINE vide.

(1) Poussez la cartouche FINE vers le bas.

(2) Retirez la cartouche FINE.

Important Manipulez les cartouches FINE avec précaution afin d'éviter de tacher vos vêtements ou la zone environnante. Débarrassez-vous des cartouches FINE vides conformément à la réglementation locale sur la mise au rebut des consommables.

1. Préparez la cartouche FINE neuve.

Extrayez la cartouche FINE neuve de son emballage et retirez délicatement le ruban orange de protection (A).

Important Si vous secouez une cartouche FINE, de l'encre peut se répandre et tacher vos mains ainsi que la zone à proximité. Manipulez les cartouches FINE avec précaution. Prenez garde de ne pas tacher vos mains et la zone environnante avec l'encre présente sur le ruban de protection que vous avez ôté.

Ne remettez pas en place le ruban de protection une fois qu'il a été ôté. Jetez-le conformément à la législation en vigueur en matière de mise au rebut des consommables.

Ne touchez pas les contacts électriques ou les buses de la tête d'impression d’une cartouche FINE, sinon l'imprimante risque de ne plus imprimer correctement.

1. Installez la cartouche FINE.

(1) Insérez une nouvelle cartouche FINE à fond dans l'emplacement prévu.

La cartouche FINE Noir doit être installée dans l’emplacement gauche (B) et la cartouche FINE Couleur dans l’emplacement droit (C).

(2) Poussez la cartouche FINE vers le haut jusqu'au déclic.

Important Si les deux cartouches FINE Couleur et Noir ne sont pas installées, l'imprimante ne peut pas imprimer. Assurez-vous que les deux cartouches FINE sont installées.

1. Refermez le panneau avant.

Remarque Si le voyant Alarme continue à clignoter en orange après la fermeture du panneau avant, consultez la section « Dépannage » du manuel en ligne Guide d'utilisation avancée. Lorsque vous démarrez l'impression après remplacement de la cartouche FINE, l'imprimante lance automatiquement le nettoyage de la tête d'impression. N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression. Le voyant d'alimentation clignote en vert pendant l'opération de nettoyage.

Si des lignes droites ou la position de la tête d'impression sont mal alignées, vous devez régler la position de la tête d'impression.
Reportez-vous à la section Alignement de la tête d'impression.

Haut de la page