Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Běžná údržba > Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev > Hloubkové čištění tiskové hlavy

### Hloubkové čištění tiskové hlavy

Pokud se kvalita tisku po standardním vyčištění tiskové hlavy nezlepší, proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy. Při hloubkovém čištění tiskové hlavy se spotřebovává více inkoustu než při standardním čištění tiskové hlavy, takže je provádějte pouze tehdy, je-li to nezbytné.

1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.

1. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.

Viz část Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows).

1. Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.

(1) Klepněte na kartu Údržba (Maintenance).

(2) Klepněte na tlačítko Hloubkové čištění (Deep Cleaning).

(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Provést (Execute).

Poznámka Klepnutím na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam kontrol, které se doporučuje před hloubkovým čištěním tiskové hlavy provést.

(4) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.

Tiskárna zahájí hloubkové čištění tiskové hlavy a kontrolka Power (Stav tiskárny) bude zeleně blikat.

Dokud tiskárna nedokončí hloubkové čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Trvá to přibližně 1 až 2 minuty.

1. Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte stav tiskové hlavy.

Viz část Tisk testovacího vzorku trysek.

Poznámka Jestliže problém není vyřešen, opakujte hloubkové čištění tiskové hlavy. Pokud se ani tím problém neodstraní, je možné, že došel inkoust. Vyměňte kazetu FINE za novou. Viz část Výměna kazety FINE.

1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.

1. Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.

Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh).

1. Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.

(1) Ujistěte se, že je v rozevírací nabídce vybrána možnost Čištění (Cleaning).

(2) Klepněte na tlačítko Hloubkové čištění (Deep Cleaning).

(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.

Tiskárna zahájí hloubkové čištění tiskové hlavy a kontrolka Power (Stav tiskárny) bude zeleně blikat.

Dokud tiskárna nedokončí hloubkové čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Trvá to přibližně 1 až 2 minuty.

Poznámka Klepnutím na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam kontrol, které se doporučuje před hloubkovým čištěním tiskové hlavy provést.

1. Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte stav tiskové hlavy.

Viz část Tisk testovacího vzorku trysek.

Poznámka Jestliže problém není vyřešen, opakujte hloubkové čištění tiskové hlavy. Pokud se ani tím problém neodstraní, je možné, že došel inkoust. Vyměňte kazetu FINE za novou. Viz část Výměna kazety FINE.

Začátek stránky