Bővített felhasználói kézikönyv > Hibaelhárítás > Nem kielégítő a nyomtatás eredménye > A nyomtatásnak nincs eredménye/A nyomtatás elmosódott/A színek nem megfelelőek/Fehér csíkok jelennek meg

# A nyomtatásnak nincs eredménye/A nyomtatás elmosódott/A színek nem megfelelőek/Fehér csíkok jelennek meg

- 1. ellenőrzés: Megerősítette a papír és a nyomtatási minőség beállítását?

  Nem kielégítő a nyomtatás eredménye

- 2. ellenőrzés: A FINE patron megfelelően van telepítve?

  Távolítsa el a FINE patront, majd helyezze be újra. A nyomtatás eredménye javulhat, ha újratelepíti a FINE patront.

  Ellenőrizze, hogy a védőszalag (A) el lett távolítva.

- 3. ellenőrzés: Nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát, majd végezze el az összes karbantartási műveletet, például a nyomtatófej megtisztítását.

  A fúvókaellenőrző minta kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatófej fúvókái megfelelően juttatják-e a tintát a papírra.

  További tájékoztatást találhat a fúvókaellenőrző minta kinyomtatásáról, a nyomtatófej tisztításáról és a nyomtatófej fokozott tisztításáról a Rendszeres karbantartás című részben.

  - Ha a fúvókaellenőrző minta nem nyomtatható ki hibátlanul:

    A nyomtatófej tisztítását követően nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát, majd vizsgálja meg a mintát.

  - Ha a problémát a nyomtatófej kétszeri tisztítása sem oldja meg:

    Végezze el a nyomtatófej alapos tisztítását.

    Ha a probléma a nyomtatófej alapos tisztítása után sem szűnik meg, próbálja végigcsinálni még egyszer.

  - Ha a probléma a nyomtatófej kétszeri alapos tisztítása után sem szűnik meg

    Lehet, hogy kifogyott a tinta. Cserélje ki a FINE patront.

- 4. ellenőrzés: Ha a FINE patronból kifogyott a tinta, cserélje ki a patront.

- 5. ellenőrzés: Ha csak egyik oldalán nyomtatható papírt használ, ügyeljen rá, hogy a papír a nyomtatható oldalával felfelé legyen behelyezve.

  Az ilyen papír helytelen oldalára történő nyomtatás nem tiszta nyomatokat vagy gyengébb minőségű nyomtatást eredményezhet.

  A nyomtatható oldalra vonatkozó tudnivalókat a papírhoz mellékelt leírás tartalmazza.

- 6. ellenőrzés: Módosítson a papírvastagsági kar beállítását.

  A papírvastagsági kar helyes beállítása a nyomtatáshoz használni kívánt papír típusától függ.

  Lásd: Papír betöltése.

  A nyomtatás tartalmától függően előfordulhat, hogy a nyomtatási felület megkarcolódik vagy a papír szélein elkenődik a festék, még azoknál a papírtípusoknál is, amelyeknél a kart balra kell állítani. Ebben az esetben állítsa a papírvastagsági kart a jobb oldali állásba.

  * A nyomtatás befejeztével állítsa vissza a papírvastagsági kart a bal oldali állásba. Ha a kart nem állítja vissza bal oldali állásba, akkor a nyomtató belseje könnyebben bepiszkolódhat, mert nagyobb a rés a nyomtatófej és a betöltött papír között. Emmellett ronthat a nyomtatás minőségén is.

  megjegyzés

  - Ha a papír szélei maszatosak, próbáljon úgy nyomtatni, hogy előtte átállítja a papírvastagsági kart jobb oldali állásra.

A lap tetejére