進階指南 > 疑難排解 > 警告指示燈閃爍橙色

# 警告指示燈閃爍橙色

印表機出現故障時，警告指示燈以如下方式閃爍橙色。 閃爍次數表示所出現的故障類型。 計算閃爍的次數，並採取適當的操作清除錯誤。

(A) 注意閃爍次數

(B) 重複閃爍

閃爍次數/原因 | 解決方案
--- | ---
閃爍兩次： 印表機缺紙。/紙張未送入。 | 重新在後端托盤中載入紙張，並按重試/取消按鈕。
閃爍三次： 夾紙。 | 可能發生夾紙。取出夾紙，重新在印表機中正確地載入紙張，然後按重試/取消按鈕。 夾紙
閃爍四次： 墨水用盡。 | 墨水用盡。 更換墨盒，然後關閉機蓋。 如果列印正在進行，並且想要繼續列印，請在不取出墨盒的情況下按 [RESUME/CANCEL] (重試/取消) 按鈕至少 5 秒鍾。 然後可以在墨水用盡的情況下繼續列印。 剩餘墨水量偵測功能將被禁用。 列印之後請立即更換耗盡的墨盒。 如果在墨水用盡的情況下繼續列印，列印結果的品質不會令人滿意。
閃爍五次： 無法識別墨盒(FINE Cartridge)。 | 墨盒(FINE Cartridge)可能沒有正確安裝或其可能與此印表機不相容。 開啟前蓋並正確安裝墨盒(FINE Cartridge)或安裝與此印表機相容的墨盒。 若問題未解決，墨盒(FINE Cartridge)可能有缺陷。 在這種情況下，請聯絡Canon服務中心。
閃爍七次： 墨盒(FINE Cartridge)沒有安裝在正確位置。 | 請確保每個墨盒(FINE Cartridge)都安裝在正確的位置。 日常維護
閃爍八次： 墨水收集器差不多滿了。 | 墨水收集器將滿。 印表機中有一個內置墨水收集器，用於收集列印頭清潔時使用過的墨水。 按重試/取消按鈕取消錯誤，並繼續列印。 墨水收集器完全裝滿之前，請聯絡Canon服務中心。 (將需要更換印表機的某個零件。)
閃爍十四次： 無法識別墨盒(FINE Cartridge)。 | 墨盒(FINE Cartridge)可能與印表機不相容。 安裝合適的墨盒(FINE Cartridge)。 日常維護
閃爍十五次： 無法識別墨盒(FINE Cartridge)。 | 墨盒(FINE Cartridge)可能沒有正確安裝或其可能與此印表機不相容。 安裝合適的墨盒(FINE Cartridge)。 日常維護
閃爍十六次： 無法偵測墨水量。 | 墨水可能用盡。 因為無法正確偵測墨水量，剩餘墨水量偵測功能將被禁用。 如果您想不使用該功能並繼續列印，請按 [RESUME/CANCEL] (重試/取消) 按鈕至少 5 秒鐘。 為得到最佳品質，Canon 推薦您使用新的原裝 Canon 墨盒。 請注意，對於在墨水用盡的情況下繼續列印而導致的印表機故障或問題，Canon 將不承擔任何責任。

頁首