Laaja käyttöopas > Huolto > Huoltotoimien suorittaminen tietokoneesta > Tulostuspään asennon kohdistus

# Tulostuspään asennon kohdistus

Tulostuspään kohdistus korjaa tulostuspäiden asennon asennuksen jälkeen ja korjaa väri- ja viivapoikkeamat.

Tulostuspään kohdistus tehdään seuraavasti:

## Tulostuspään kohdistus

1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna

2. Valitse Ylläpito (Maintenance) -välilehdessä Tulostuspään kohdistus (Print Head Alignment)

   Näyttöön tulee viesti.

3. Aseta tulostimeen paperi

   Aseta paperin paksuudensäätövipu vasemmalle ja aseta takalokeroon A4- tai Letter-kokoinen tavallinen paperiarkki.

4. Suorita tulostuspään kohdistus

   Noudata näytön ohjeita.
   Tulostuspään kohdistus (Print Head Alignment) -valintaikkuna tulee näkyviin.

5. Tarkista tulostettu kuvio.

   Anna vastaaviin ruutuihin niiden kuvioiden numerot, joissa on vähiten raitoja.
   Kun napsautat esikatseluikkunassa kuvioita, joissa on vähiten raitoja, niiden numerot tulevat automaattisesti näkyviin vastaaviin ruutuihin.

   Kun olet antanut kaikki tarvittavat arvot, valitse OK.

   Huomautus

   - Jos et tulostetta katsoessasi pysty määrittämään, missä kuviossa on vähiten raitoja, katso ohjeita tulostimen oppaasta.

Sivun alkuun