Petunjuk Lanjut Penyelesaian Masalah

Daftar Isi > Perawatan Rutin > Apabila Pencetakan Menjadi Buram atau Warna Tidak Sesuai. > Menyejajarkan Kepala Cetak

### Menyejajarkan Kepala Cetak

Apabila garis yang lurus dicetak tidak sejajar atau hasil cetakan tidak merata, atur posisi kepala cetak.

Anda perlu mempersiapkan: selembar kertas biasa ukuran A4 atau Letter

1. Pastikan bahwa daya dihidupkan dan selembar kertas biasa ukuran A4 atau Letter dimasukkan ke Tatakan Belakang.

Setel Tuas Ketebalan kertas ke kiri. Rujuk ke Tampilan Depan.

1. Buka kotak dialog properti pencetak.

Rujuk ke Membuka Kotak Dialog Properti Pencetak (Windows).

1. Cetak pola penjajaran kepala cetak.

(1) Klik tab Perawatan.

(2) Klik Penjajaran Kepala Cetak.

(3) Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik OK.

Pola penjajaran kepala cetak akan dicetak. Jangan membuka Penutup Depan saat pencetakan sedang berlangsung. Pencetakan berlangsung sekitar 3 menit.

(4) Setelah pola di bawah ini dicetak, pastikan bahwa pola dicetak dengan benar, dan klik Ya.

1. Atur posisi kepala cetak.

(1) Lihat hasil cetakan dan pilih nomor pola di kolom A yang memiliki goresan yang paling tidak kentara.

Catatan Jika kesulitan memilih pola yang paling baik, pilih setelan yang menghasilkan goresan putih yang paling tidak kentara.

(A) Goresan putih vertikal yang tidak terlalu kentara

(B) Goresan putih vertikal yang kentara

(C) Goresan putih horizontal yang tidak terlalu kentara

(D) Goresan putih horizontal yang kentara

(2) Ulangi prosedur sampai Anda selesai memilih nomor pola untuk kolom L, dan klik OK.

(3) Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik OK.

1. Pastikan bahwa daya dihidupkan dan selembar kertas biasa ukuran A4 atau Letter dimasukkan ke Tatakan Belakang.

Setel Tuas Ketebalan kertas ke kiri. Rujuk ke Tampilan Depan.

1. Buka kotak dialog Canon IJ Printer Utility.

Rujuk ke Membuka Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Cetak pola penjajaran kepala cetak.

(1) Pilih Uji Cetak pada menu pop-up.

(2) Klik Penjajaran Kepala Cetak.

(3) Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik OK.

Pola penjajaran kepala cetak akan dicetak. Jangan membuka Penutup Depan saat pencetakan sedang berlangsung. Pencetakan berlangsung sekitar 3 menit.

1. Atur posisi kepala cetak.

(1) Lihat hasil cetakan dan pilih nomor pola di kolom A yang memiliki goresan yang paling tidak kentara.

Catatan Jika kesulitan memilih pola yang paling baik, pilih setelan yang menghasilkan goresan putih yang paling tidak kentara.

(A) Goresan putih vertikal yang tidak terlalu kentara

(B) Goresan putih vertikal yang kentara

(C) Goresan putih horizontal yang tidak terlalu kentara

(D) Goresan putih horizontal yang kentara

(2) Ulangi prosedur sampai Anda selesai memilih nomor pola untuk kolom L, dan klik Kirim.

Halaman atas