Guía avanzada Solución de problemas

Contenido > Apéndice > Sugerencias sobre cómo utilizar la impresora

# Sugerencias sobre cómo utilizar la impresora

En esta sección se presentan sugerencias sobre cómo utilizar la impresora e imprimir con una calidad óptima.

### La tinta se utiliza para distintos fines.

### ¿Cómo se utiliza la tinta para otros fines que no sea la impresión?

La tinta se puede utilizar para otros fines distintos de la impresión. La tinta no sólo se utiliza para imprimir, sino también para limpiar el cabezal de impresión con el fin de mantener una calidad de impresión óptima.

La impresora dispone de una función que permite limpiar automáticamente los inyectores de tinta para evitar atascos. Durante el procedimiento de limpieza, la tinta se aspira desde los inyectores. Se utiliza muy poca tinta para la limpieza de los inyectores.

Importante El absorbedor de tinta de la impresora absorbe la tinta aspirada desde los inyectores, por ejemplo, cuando se realiza la limpieza del cabezal de impresión. Cuando éste está lleno, es necesario sustituirlo. El usuario no puede realizar esta tarea. Cuando aparezca un mensaje de error, póngase en contacto con su representante del servicio técnico de Canon lo antes posible.

Consulte "Solución de problemas" en el manual en pantalla: Guía avanzada.

### ¿Utiliza la impresión en blanco y negro tinta de color?

El uso de tinta de color o de tinta negra varía en función del color de la imagen que se desee imprimir o del contenido del documento. Es posible que durante la impresión en blanco y negro también se utilice tinta de color. Por lo tanto, la tinta de color también se consume durante la impresión en blanco y negro.

### Impresión en papel especial: ¿Cómo puedo imprimir con la calidad óptima?

### Sugerencia: compruebe el estado de la impresora antes de imprimir

#### ¿Está el cabezal de impresión correcto?

Si los inyectores del cabezal de impresión están atascados, la impresión perderá intensidad y se desaprovechará el papel. Imprima el patrón de prueba de los inyectores para comprobar el cabezal de impresión.

Consulte Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos.

#### ¿El interior de la impresora está manchado de tinta?

Tras imprimir gran cantidad de documentos o imprimir sin bordes, es posible que el área a través de la cual pasa el papel se manche con tinta. Limpie el interior de la impresora con la función Limpieza de placa inferior (Bottom Plate Cleaning).

Consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

### Sugerencia: compruebe cómo cargar el papel correctamente

#### ¿Se ha cargado el papel con la orientación correcta?

Para cargar el papel en la bandeja posterior, hágalo con la cara de impresión hacia usted.

#### ¿El papel está curvado?

El papel curvado provoca atascos de papel. Alíselo y, a continuación, cárguelo de nuevo.

Consulte "Solución de problemas" en el manual en pantalla: Guía avanzada.

### Sugerencia: una vez cargado el papel, asegúrese de especificar su configuración

Después de cargar el papel, asegúrese de seleccionar el papel cargado en Tipo de soporte (Media Type) del controlador de impresora. Si el tipo de papel no está seleccionado, no obtendrá resultados de impresión satisfactorios.

Consulte Impresión.

Hay varios tipos de papel: papel con tratamiento especial en la superficie para la impresión de fotografías con una calidad óptima y papel adecuado para documentos. Tipo de soporte (Media Type) del controlador de impresora presenta distintas configuraciones para cada tipo de papel por adelantado (por ejemplo, utilizando tinta, expulsando tinta o la distancia de los inyectores). De este modo, podrá imprimir en cada tipo de papel con una calidad de impresión óptima. Puede imprimir con diversos ajustes de Tipo de soporte (Media Type) adecuados para cada tipo de papel cargado.

### Utilice el botón REANUDAR/CANCELAR para cancelar la impresión

### Sugerencia: no pulse jamás el interruptor de alimentación

Si pulsa el interruptor de alimentación cuando la impresión está en curso, los datos de impresión enviados desde el ordenador quedarán en la cola de la impresora y no podrá continuar imprimiendo.

Pulse el botón REANUDAR/CANCELAR para cancelar la impresión.

Nota Si no puede cancelar la impresión pulsando el botón REANUDAR/CANCELAR al imprimir desde el ordenador, abra el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora para eliminar los trabajos de impresión innecesarios del monitor de estado de la impresora (Windows).

### ¿Cómo puedo mantener una calidad de impresión óptima?

La clave para imprimir con una calidad de impresión óptima es evitar que el cabezal de impresión se seque o atasque. Siga siempre los pasos que se presentan a continuación para obtener una calidad de impresión óptima.

#### Utilice el procedimiento siguiente para desconectar la alimentación.

1 Pulse el interruptor de alimentación de la impresora para apagarla.

2 Asegúrese de que la lámpara de encendido no está encendida.

3 Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente o apague el conector del cable extensor.

Cuando se pulsa el interruptor de alimentación para desconectar, la impresora tapa automáticamente el cabezal de impresión (inyectores) para impedir que se seque. Si desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente o apaga el conector del cable extensor antes de que la luz de encendido se apague, el cabezal de impresión no se tapará correctamente, por lo que éste se secará o atascará.

Para desconectar la alimentación, siga este procedimiento.

#### Imprima periódicamente

Al igual que se seca la punta de un rotulador si no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado y queda inservible, aunque esté cerrado, el cabezal de impresión también se puede secar u obstruir si la impresora no se usa durante mucho tiempo.

Se recomienda utilizar la impresora al menos una vez al mes.

Nota En función del tipo de papel, es posible que la tinta se difumine si pasa un marcador o una barra correctora por encima de las partes impresas o que la tinta se derrame si las partes impresas se manchan con agua o sudor.

### ¿Debo manipular la impresora con cuidado al guardarla o transportarla?

### Sugerencia: no guarde ni transporte la impresora en vertical ni inclinada.

Si se transporta o guarda inclinada o en vertical, se podría derramar la tinta y la impresora podría sufrir daños.

Asegúrese de no guardar ni transportar la impresora en vertical o inclinada.

### La lámpara de la impresora está parpadeando: ¿qué puedo hacer?

#### La lámpara de alarma parpadea en naranja.

(A) La lámpara de alarma parpadea

(B) La lámpara de alarma está apagada

(C) La lámpara de alarma parpadea repetidamente

→La impresora tiene un error. Consulte "Solución de problemas" en el manual en pantalla: Guía avanzada y resuelva el error a continuación.

#### La luz de encendido parpadea una vez en verde y la lámpara de alarma parpadea una vez en naranja, alternándose.

→Se ha producido un error que hay que reparar. Póngase en contacto con su representante del servicio técnico de Canon.

### Los colores son irregulares y los resultados de impresión borrosos.

### Sugerencia: imprima el patrón de prueba de los inyectores para comprobar que no están atascados.

Si los inyectores del cabezal de impresión están atascados, los colores serán irregulares o los resultados de impresión serán borrosos.

En este caso

Imprima el patrón de prueba de los inyectores

Compruebe con el patrón de prueba impreso que los inyectores no están obstruidos.

Consulte Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos.

Principio de página