Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Spesifisere fargekorrigering > Optimal fotoutskrift av bildedata

# Optimal fotoutskrift av bildedata

Mange som skal skrive ut bilder som er tatt med digitale kameraer, synes ofte at fargetonene på utskriften er forskjellig fra det faktiske bildet eller fra fargetonene som vises på skjermen.
Hvis du skal få utskriftsresultat så tett som mulig opptil de fargetonene du ønsker, må du velge en utskriftsmetode som passer best for programmet du bruker eller for det du skal bruke resultatet til.

## Fargebehandling

Enheter som digitale kameraer, skannere, skjermer og skrivere håndterer farger på forskjellig måte. Fargebehandling (fargeavstemming) er en metode for å håndtere enhetsavhengige farger som ett felles fargeområde. Windows har et innebygd fargebehandlingssystem – ICM.
sRGB og Adobe RGB brukes ofte som felles fargeområder. Adobe RGB har et bredere fargeområde enn sRGB.

ICC-profiler konverterer enhetsavhengige farger til ett felles fargeområde.
Når du bruker en ICC-profil og utfører fargebehandling, kan du trekke ut fargeområdet fra bildedataene i området for fargegjengivelse som skriveren kan gjengi.

## Velge en utskriftsmetode som passer til bildedataene

Den anbefalte utskriftsmetoden avhenger av fargeområdet (Adobe RGB eller sRGB) i bildedataene, eller av hvilket program som skal brukes. Det finnes to utskriftsmetoder. Kontroller fargeområdet (Adobe RGB eller sRGB) for bildedataene og hvilket program som skal brukes, og velg den utskriftsmetoden som passer best.

- Skrive ut med Canon Digital Photo Color

  Måldata: sRGB-data
  Utskriftsmetode: Justere farger med skriverdriveren

- Skrive ut ved å bruke fargeområdet for dataene effektivt

  Måldata: Adobe RGB- eller sRGB-data
  Program: En ICC-profil kan eller kan ikke angis.
  Utskriftsmetode: Skrive ut med ICC-profiler

Øverst på siden