Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Běžná údržba > Výměna kazety FINE

# Výměna kazety FINE

Pokud během tisku dojde inkoust, čtyřikrát blikne kontrolka [Alarm] a na obrazovce se zobrazí chybová zpráva. Ověřte, ve které kazetě došel inkoust, a nahraďte ji novou kazetou FINE.

Poznámka Pokud se zobrazí chybová zpráva, přečtěte si ji a proveďte navrhovanou akci. Podrobné informace najdete v odstavci "Čtyři bliknutí: Došel inkoust." v části "Kontrolka [Alarm] bliká oranžově" kapitoly "Odstraňování problémů" v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele.

Informace o kompatibilních kazetách FINE naleznete v tištěné příručce: Příručka pro uvedení do provozu.

### Kontrola stavu inkoustu

Stav každé kazety FINE můžete zkontrolovat v monitoru stavu tiskárny (Windows) nebo pomocí nástroje Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

Poznámka Tiskárna je vybavena systémem sledování hladiny inkoustu, které umožňuje určit množství zbývajícího inkoustu. Při instalaci nové kazety FINE tiskárna předpokládá, že je plná. Poté začne sledovat hladinu zbývajícího inkoustu. Pokud nainstalujete použitou kazetu FINE, nemusí u ní být hladina inkoustu uvedena správně. V takovém případě považujte informaci o hladině inkoustu jen za určité vodítko.

(A) Zkontrolujte, zda je na obrazovce zobrazen nějaký symbol.

V kazetě označené symbolem (Málo inkoustu) dochází inkoust. Chvíli můžete v tisku pokračovat, ale doporučujeme, abyste si obstarali novou kazetu FINE.

Podle níže uvedených pokynů otevřete jednotlivé potvrzovací obrazovky.

(1) Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny (Printer Properties).

Viz část Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows).

(2) Klepněte na kartu Údržba (Maintenance), a poté na tlačítko Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status).

Chcete-li zjistit informace o stavu inkoustu, klepněte na nabídku Podrobnosti o inkoustu (Ink Details).

Poznámka Monitor stavu tiskárny lze zobrazit také klepnutím na položku Tiskárna Canon XXX (Canon XXX Printer ) (kde XXX je název tiskárny), která se během tisku zobrazí na hlavním panelu.

(1) Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.

Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh).

(2) V místní nabídce vyberte možnost Informace o hladině inkoustu (Ink Level Information).

Chcete-li zjistit informace o stavu inkoustu, klepněte na možnost Podrobnosti o inkoustu (Ink Details).

Začátek stránky