Guia Avançado Solução de Problemas

Conteúdo > Colocando Papel > Colocando Papel > Colocando Envelopes

### Colocando Envelopes

É possível imprimir nos padrões DL europeu e Env. com. Com. Envelope tamanho nº 10.

O endereço é girado e impresso automaticamente de acordo com a direção do envelope especificada pelo driver da impressora adequadamente.

Importante Não é possível utilizar os envelopes a seguir. - Envelopes com superfície em relevo ou tratada - Envelopes com abas duplas (ou abas adesivas) - Envelopes com lacres de pressão

- Envelopes com abas colantes já úmidas e adesivas

1. Prepare os envelopes.

Pressione os quatro cantos e bordas dos envelopes para alisá-los.

Se os envelopes estiverem ondulados, segure nos cantos opostos e dobre-os levemente na direção oposta.

Se o canto da aba do envelope estiver ondulado, alise-o.

Utilize uma caneta para nivelar a superfície e alisar a dobra.

As figuras acima mostram uma vista lateral da borda do envelope que entra primeiro.

Importante Os envelopes podem ficar presos na impressora se não estiverem planos ou se as bordas não estiverem alinhadas. Certifique-se de que nenhuma ondulação ultrapasse 0,1 pol / 3 mm.

1. Coloque os envelopes.

(B) Lado traseiro

(C) Lado do endereço

(1) Alinhe os envelopes com o lado direito da bandeja traseira (A) e coloque-a COM O LADO DO ENDEREÇO VOLTADO PARA VOCÊ.

A aba dobrada do envelope deverá ficar com a face voltada para o lado esquerdo.

Podem ser colocados no máximo 5 envelopes de cada vez.

(2) Segure a guia do papel e deslize-a até o lado esquerdo dos envelopes.

Não faça força ao deslizar a guia do papel. Talvez o papel não seja alimentado corretamente.

(3) Ajuste a alavanca de espessura do papel para a direita.

Ajuste a alavanca de espessura do papel para a esquerda novamente quando concluir a impressão.

1. Especifique as configurações no driver da impressora.

(1) Selecione Envelope em Tipo de Mídia (Media Type).

(2) Selecione o tamanho dos envelopes.

Selecione Env. DL (DL Env.) ou Env. Com. nº 10 em Tamanho de Página(Page Size).

Selecione Envelope DL (DL Envelope) ou Env. no. 10 (#10 Envelope) em Tamanho do Papel (Paper Size).

(3) Selecione Horizontal (Landscape) em Orientação (Orientation).

Importante Se o Tamanho da Página (Page Size) (ou Tamanho do Papel (Paper Size)) ou a Orientação (Orientation) não forem especificados adequadamente, o endereço será impresso de cabeça para baixo ou girado 90o.

Nota A impressora pode fazer ruídos de funcionamento ao ser alimentada de envelopes. No Windows, se a impressão ficar de cabeça para baixo, selecione Girar 180 graus (Rotate 180 degrees) na folha Configurar Página (Page Setup) da caixa de diálogo das propriedades da impressora do driver da impressora.

Topo da página