Průvodce pro pokročilé uživatele > Odstraňování problémů > Neuspokojivé výsledky tisku > Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný

# Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný

- Kontrola 1: Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?

  Neuspokojivé výsledky tisku

- Kontrola 2: Je používán vhodný typ papíru? Zkontrolujte následující:

  - Zkontrolujte, zda papír, na který tisknete, je vhodný pro účel tisku.

    Vkládání papíru

  - Pokud provádíte tisk bez ohraničení, ujistěte se, že papír, který používáte, je pro tisk bez ohraničení vhodný.

    Pokud používaný papír není vhodný pro tisk bez ohraničení, může dojít ke snížení kvality tisku na horním a spodním okraji papíru.

    Oblast tisku

- Kontrola 3: Zkroucený papír vyrovnejte a poté ho vložte.

  - Běžný papír

    Otočte papír a znovu ho vložte pro tisk na druhou stranu.

    Pokud ponecháte papír vložený v zadní přihrádce dlouhou dobu, může dojít k jeho pokroucení. Stane-li se to, vložte papír druhou stranou nahoru. Tím se může problém vyřešit.

    Doporučujeme dát nepoužitý papír zpět do balíku a uložit na vodorovné ploše.

  - Jiný papír

    1. Obraťte papír tiskovou stranou nahoru (A) a položte na něj čistý list běžného papíru, aby se nepoškrábal.

    2. Stočte papír proti směru zkroucení, jak je uvedeno níže.

    3. Prohlédněte papír, zda je jeho prohyb v rozsahu přibližně 0,08 až 0,2 palce / 2 až 5 mm (B).

       Papír, u kterého jste odstranili zkroucení, doporučujeme vkládat do tiskárny po jednotlivých listech.

  poznámka

  - V závislosti na typu média může být papír ušpiněný nebo nemusí být podán správně, i když není zkroucený. V takových případech postupujte výše uvedeným způsobem, abyste papír před tiskem nezkroutili. Tím se mohou zlepšit výsledky tisku.

- Kontrola 4: Pokud je nastavena vysoká intenzita, snižte nastavení Intenzita (Intensity) v ovladači tiskárny a zkuste tisk zopakovat.

  Pokud k tisku obrázků s vysokou intenzitou používáte běžný papír, může papír absorbovat příliš mnoho inkoustu a může se kroutit a otírat.

  Snižte hodnotu nastavení Intenzita (Intensity) v ovladači tiskárny a zopakujte tisk.

  1. Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny (Printer Properties).

     Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows)

  2. Na kartě Hlavní (Main) vyberte v seznamu Barva / Intenzita (Color/Intensity) možnost Ručně (Manual) a poté klepněte na tlačítko Nastavit (Set).

  3. Posuvníkem Intenzita (Intensity) na kartě Nastavení barev (Color Adjustment) nastavte intenzitu.

  1. Otevřete dialogové okno Tisk (Print).

     Otevření dialogového okna Vzhled stránky (Page Setup) a Tisk (Print) (systém Macintosh)

  2. V místní nabídce vyberte možnost Možnosti barev (Color Options).

  3. Posuvníkem Intenzita (Intensity) nastavte intenzitu.

- Kontrola 5: Není prováděn tisk mimo doporučenou oblast tisku?

  Pokud tisknete mimo doporučenou oblast tisku daného papíru pro tisk, může se dolní okraj papíru zašpinit inkoustem.

  Změňte velikost dokumentu v aplikačním softwaru.

  Oblast tisku

- Kontrola 6: Není váleček podávání papíru znečištěný?

  Vyčistěte váleček podávání papíru.

  Běžná údržba

  poznámka

  - Čištěním se váleček opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě nutnosti.

- Kontrola 7: Není vnitřní prostor tiskárny znečištěný?

  Při oboustranném tisku se může vnitřek tiskárny znečistit inkoustem, což způsobí rozmazání výtisku.

  Vyčistěte vnitřek tiskárny pomocí funkce Čištění spodní desky.

  Čištění vnitřku tiskárny

  poznámka

  - Aby nedošlo ke znečištění vnitřku tiskárny, nastavte správně velikost papíru.

- Kontrola 8: Nastavte u možnosti Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait Time) vyšší hodnotu.

  Tak bude dostatek času, aby potištěný povrch zaschnul a nedocházelo k rozmazání a poškrábání papíru.

  1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

  2. Otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny (Printer Properties).

     Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows)

  3. Klepněte na kartu Údržba (Maintenance) a poté vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).

  4. Nastavte dobu čekání posuvníkem Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait Time) a poté klepněte na možnost Odeslat (Send).

  5. Zprávu potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

  1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

  2. Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.

     Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)

  3. V místní nabídce vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).

  4. Nastavte dobu čekání posuvníkem Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait Time) a poté klepněte na možnost Odeslat (Send).

  5. Zprávu potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

- Kontrola 9: Změňte nastavení páčky tloušťky papíru.

  Nastavte polohu páčky tloušťky papíru podle typu papíru, na který tisknete.

  Informace naleznete v části Vkládání papíru.

  V závislosti na obsahu tisku se může povrch tisku poškrábat nebo může dojít k zašpinění rohů nebo okrajů papíru, dokonce i u typů papíru, které vyžadují nastavení páčky vlevo. V takovém případě nastavte páčku tloušťky papíru vpravo.

  * Po skončení tisku vraťte páčku tloušťky papíru vlevo. Pokud páčku nevrátíte vlevo, pravděpodobně dojde k zašpinění vnitřku tiskárny kvůli větší vzdálenosti mezi tiskovou hlavou a vloženým papírem. Také může dojít ke zhoršení kvality tisku.

  poznámka

  - Pokud jsou rohy nebo okraje papíru zašpiněné, zkuste tisknout s páčkou tloušťky papíru nastavenou vpravo.

- Kontrola 10: Není papír poškrábaný jiným vloženým papírem?

  V závislosti na typu média se může papír poškrábat o jiný vložený papír při podávání ze zadní přihrádky. V takovém případě vkládejte listy jednotlivě.

Začátek stránky