Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Chargement du papier > Chargement du papier > Chargement des enveloppes

### Chargement des enveloppes

Vous pouvez imprimer sur des enveloppes de type DL Env. (format européen) et Env. Comm. Env. n°10 (format américain).

L'adresse subit une rotation automatique et s'imprime dans le sens de l'enveloppe, les paramètres du pilote d'imprimante étant correctement définis.

Important Vous ne pouvez pas utiliser les enveloppes suivantes. - Enveloppes à surface embossée ou traitée - Enveloppes à double rabat (ou à rabats autocollants) - Enveloppes à fermeture autocollante

- Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés

1. Préparez les enveloppes.

Appuyez sur les quatre coins et sur les bords des enveloppes pour les aplanir.

Si les enveloppes sont gondolées, prenez-les par les coins opposés et recourbez-les doucement dans le sens opposé.

Si le rabat de l'enveloppe est gondolé, aplanissez-le.

Utilisez un stylo pour aplanir le premier bord dans le sens d'insertion et accentuer le pli.

Les illustrations ci-dessus présentent une vue latérale du premier bord de l'enveloppe.

Important Les enveloppes peuvent provoquer des bourrages papier dans l'imprimante si elles ne sont pas planes ou si les bords ne sont pas alignés. Assurez-vous que la courbure ou le gonflement n'excède pas 0,1 pouce / 3 mm.

1. Chargez les enveloppes.

(B) Dos

(C) Côté adresse

(1) Alignez la pile d'enveloppes contre le côté droit du réceptacle arrière (A) et chargez-la AVEC LE COTE ADRESSE VERS VOUS.

Le rabat de l'enveloppe sera face vers le bas, à gauche.

Vous pouvez charger jusqu'à 5 enveloppes à la fois.

(2) Serrez le guide papier et faites-le glisser jusqu'au bord gauche des enveloppes.

Ne faites pas glisser le guide papier avec trop de force. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.

(3) Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la droite.

Repositionnez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche une fois que l'impression est terminée.

1. Spécifiez les réglages dans le pilote d'imprimante.

(1) Sélectionnez Enveloppe dans Type de support.

(2) Sélectionnez le format des enveloppes.

Sélectionnez DL Env. ou Comm. Env. N° 10 dans Format page.

Sélectionnez Enveloppe DL ou Enveloppe n 10 sous Format papier.

(3) Sélectionnez Paysage sous Orientation.

Important Si vous ne spécifiez pas correctement le Format page (ou Format papier) ou l'Orientation, l'adresse s'imprimera à l'envers ou avec une rotation de 90 degrés.

Remarque L'imprimante risque de faire du bruit pendant le chargement des enveloppes. Sous Windows, si le résultat d'impression est à l'envers, sélectionnez Rotatation 180 degrés dans l'onglet Configuration de la page de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante du pilote d'imprimante.

Haut de la page