Petunjuk Lanjut Penyelesaian Masalah

Daftar Isi > Perawatan Rutin > Apabila Pencetakan Menjadi Buram atau Warna Tidak Sesuai. > Membersihkan Kepala Cetak

### Membersihkan Kepala Cetak

Bersihkan Kepala Cetak apabila ada garis yang hilang atau apabila terdapat goresan putih pada pola pemeriksaan mulut semprot yang dicetak. Pembersihan akan menghilangkan sumbatan pada mulut semprot dan memulihkan kondisi kepala cetak. Membersihkan Kepala Cetak memerlukan tinta, jadi hanya bersihkan Kepala Cetak jika diperlukan.

Anda perlu mempersiapkan: selembar kertas biasa ukuran A4 atau Letter

Apabila Anda mengklik Bersihkan pada kotak dialog Periksa Pola yang muncul setelah mencetak pola pemeriksaan mulut semprot, pencetak akan mulai membersihkan Kepala Cetak. Pastikan bahwa selembar kertas biasa ukuran A4 atau Letter dimasukkan ke Tatakan Belakang, kemudian lanjutkan ke prosedur (3) dalam langkah 3.

1. Pastikan bahwa daya dihidupkan dan selembar kertas ukuran A4 atau Letter dimasukkan ke Tatakan Belakang.

Setel Tuas Ketebalan kertas ke kiri. Rujuk ke Tampilan Depan.

1. Buka kotak dialog properti pencetak.

Rujuk ke Membuka Kotak Dialog Properti Pencetak (Windows).

1. Bersihkan Kepala Cetak.

(1) Klik tab Perawatan.

(2) Klik Pembersihan.

Pencetak mulai membersihkan Kepala Cetak saat lampu Daya berkedip hijau.

Jangan melakukan operasi lain sampai pencetak selesai membersihkan Kepala Cetak. Berlangsung sekitar 1 menit.

(3) Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik Cetak Pola Pemeriksaan.

Pola Pemeriksaan mulut semprot akan dicetak.

Jangan melakukan operasi lain sampai pencetak selesai mencetak pola pemeriksaan mulut semprot.

1. Periksa pola pemeriksaan mulut semprot yang dicetak.

Rujuk ke Memeriksa Pola Pemeriksaan mulut semprot.

Catatan Apabila masalah belum teratasi bahkan setelah melakukan pembersihan Kepala Cetak dua kali, bersihkan Kepala Cetak tingkat dalam. Rujuk ke Membersihkan Kepala Cetak Tingkat Dalam.

Apabila Anda mengklik Bersihkan pada kotak dialog Periksa Pola yang muncul setelah mencetak pola pemeriksaan mulut semprot, pencetak akan mulai membersihkan Kepala Cetak. Pastikan bahwa selembar kertas biasa ukuran A4 atau Letter dimasukkan ke Tatakan Belakang, kemudian lanjutkan ke prosedur (3) dalam langkah 3.

1. Pastikan bahwa daya dihidupkan dan selembar kertas ukuran A4 atau Letter dimasukkan ke Tatakan Belakang.

Setel Tuas Ketebalan kertas ke kiri. Rujuk ke Tampilan Depan.

1. Buka kotak dialog Canon IJ Printer Utility.

Rujuk ke Membuka Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Bersihkan Kepala Cetak.

(1) Pastikan bahwa Cleaning telah dipilih di menu pop-up.

(2) Klik Pembersihan.

(3) Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik OK.

Pencetak mulai membersihkan Kepala Cetak saat lampu Daya berkedip hijau.

Jangan melakukan operasi lain sampai pencetak selesai membersihkan Kepala Cetak. Berlangsung sekitar 1 menit.

Catatan Mengklik Pemeriksaan Awal Item akan menampilkan item yang harus diperiksa sebelum mencetak pola.

(4) Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik Cetak Pola Pemeriksaan.

Pola pemeriksaan mulut semprot dicetak.

Jangan melakukan operasi lain sampai pencetak selesai mencetak pola pemeriksaan mulut semprot.

1. Periksa pola pemeriksaan mulut semprot yang dicetak.

Rujuk ke Memeriksa Pola Pemeriksaan mulut semprot.

Catatan Apabila masalah belum teratasi bahkan setelah melakukan pembersihan Kepala Cetak dua kali, bersihkan Kepala Cetak tingkat dalam. Rujuk ke Membersihkan Kepala Cetak Tingkat Dalam.

Halaman atas