Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Okresowa konserwacja > Czyszczenie rolki podawania papieru

# Czyszczenie rolki podawania papieru

Jeśli rolka podawania papieru zabrudzi się lub przylgnie do niej papierowy pył, papier może nie być poprawnie podawany. W takim przypadku należy wyczyścić rolkę podawania papieru. Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc procedura ta powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Należy przygotować: trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone i wyjmij cały papier z tylnej tacy.

1. Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.

Patrz Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows).

1. Wyczyść rolkę podawania papieru.

(1) Kliknij kartę Obsługa (Maintenance).

(2) Kliknij przycisk Czyszczenie rolek (Roller Cleaning).

(3) Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK.

Rolka podawania papieru obraca się podczas czyszczenia.

1. Upewnij się, że rolka podawania papieru przestała się obracać. Po wyświetleniu komunikatu załaduj papier.

Załaduj trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na tylną tacę.

Przesuń dźwignię grubości papieru w lewo. Patrz Widok z przodu.

1. Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK.

Papier załadowany do drukarki zostanie podany i wysunięty.

Przed zakończeniem procedury czyszczenia rolki podawania papieru nie należy wykonywać żadnych innych czynności.

1. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury kliknij przycisk OK.

Jeśli problem nadal występuje, wyłącz drukarkę, odłącz kabel zasilania, a następnie przetrzyj rolkę podawania papieru (A) znajdującą się po prawej stronie, wewnątrz tylnej tacy, zwilżonym wacikiem lub podobnym przedmiotem. Podczas czyszczenia obracaj ręcznie rolkę w kierunku wskazanym strzałką (B). Nie dotykaj rolki palcami, lecz obracaj ją za pomocą wacika. Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu firmy Canon.

1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone i wyjmij cały papier z tylnej tacy.

1. Otwórz okno dialogowe Canon IJ Printer Utility.

Patrz Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (system Mac OS).

1. Wyczyść rolkę podawania papieru.

(1) Upewnij się, że w polu Czyszczenie (Cleaning) wybrano poprawną nazwę urządzenia.

(2) Kliknij przycisk Czyszczenie rolek (Roller Cleaning).

(3) Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK.

Rolka podawania papieru obraca się podczas czyszczenia.

1. Upewnij się, że rolka podawania papieru przestała się obracać. Po wyświetleniu komunikatu załaduj papier.

Załaduj trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na tylną tacę.

Przesuń dźwignię grubości papieru w lewo. Patrz Widok z przodu.

1. Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK.

Papier załadowany do drukarki zostanie podany i wysunięty.

Przed zakończeniem procedury czyszczenia nie należy wykonywać żadnych innych czynności.

Jeśli problem nadal występuje, wyłącz drukarkę, odłącz kabel zasilania, a następnie przetrzyj rolkę podawania papieru (A) znajdującą się po prawej stronie, wewnątrz tylnej tacy, zwilżonym wacikiem lub podobnym przedmiotem. Podczas czyszczenia obracaj ręcznie rolkę w kierunku wskazanym strzałką (B). Nie dotykaj rolki palcami, lecz obracaj ją za pomocą wacika. Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu firmy Canon.

Powrót do góry