Avanceret vejledning > Udskrivning fra en computer > Udskrivning med andre programmer > Forskellige udskrivningsmetoder > Udskrivning af konvolut

# Udskrivning af konvolut

I "Ilægning af konvolutter" kan du finde oplysninger om, hvordan du lægger en konvolut i maskinen: Vejledning.

Sådan udføres konvolutudskrivning:

1. Ilægning af en konvolut i printeren.

   Fold konvolutflappen ned.

   Vend konvolutten, så flappen er til venstre, og den foldede overflade vender nedad.

2. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

3. Vælg medietype.

   Vælg Konvolut (Envelope) på listen Medietype (Media Type) på fanen Indstillinger (Main).

4. Vælg papirstørrelse

   Klik på fanen Sideopsætning (Page Setup), og vælg Youkei 4, Youkei 6, Kommerciel konvolut. str. 10, eller DL-konvolut (DL Env.) til Sidestørrelse (Page Size).

5. Vælg liggende papirretning.

   For at udskrive adressen vandret skal du vælge Liggende (Landscape) som Retning (Orientation).

6. Fuldførelse af konfigurationen.

   Klik på OK.
   Når du foretager udskrivningen, udskrives oplysningerne på konvolutten.

Gå til toppen af siden