Avanceret vejledning > Vedligeholdelse > Vedligeholdelse fra computeren > Indvendig rengøring af printeren

# Indvendig rengøring af printeren

Med funktionen til rensning af bundpladen kan du undgå udtværede områder på bagsiden af papiret. Udfør rensning af bundpladen, før du udfører dupleksudskrivning.
Du bør også udføre en rensning af bundpladen, hvis der forekommer udtværinger på papiret på grund af andet end udskriftsdata.

Sådan udføres rensningen af bundpladen:

## Rensning af bundplade

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Klik på Rensning af bundplade (Bottom Plate Cleaning) på fanen Vedligeholdelse (Maintenance).

   Dialogboksen Rensning af bundplade (Bottom Plate Cleaning) vises.

3. Ilægning af papir i printeren.

   Som beskrevet i dialogboksen skal du folde et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format midtover vandret og derefter folde papiret ud igen.
   Læg papiret i den bageste bakke i stående position med foldekanten nedad.

4. Udfør rensning af bundpladen

   Kontroller, at printeren er tændt, og klik på Udfør (Execute).
   Rensningen af bundpladen begynder.

Gå til toppen af siden