Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Specifica della correzione del colore > Stampa con i profili ICC

# Stampa con i profili ICC

Se i dati immagine hanno un profilo ICC specifico, è possibile utilizzare in modo efficace lo spazio colore (Adobe RGB o sRGB) dei dati durante la stampa.

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software utilizzata per la stampa.

## Stampa dei dati immagine dall'applicazione software che può specificare un profilo ICC

Quando si utilizza Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional o altre applicazioni software che consentono di specificare un profilo ICC, è possibile utilizzare il sistema di gestione del colore (ICM) di Windows durante la stampa dei dati. È possibile stampare i risultati delle modifiche e del ritocco di un'applicazione software utilizzando in modo efficace lo spazio colore del profilo ICC specificato nei dati immagine.

Per utilizzare questo metodo di stampa, è necessario prima utilizzare un'applicazione software per specificare un profilo ICC nei dati immagine. Per istruzioni per la specifica di un profilo ICC con un'applicazione software, consultare il manuale del software in uso.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il tipo di supporto

   Selezionare il tipo di carta caricata nella stampante dall'elenco Tipo di supporto (Media Type) sulla scheda Principale (Main).

3. Selezionare la qualità di stampa

   Selezionare Alta (High), Standard o Veloce (Fast) da Qualità di stampa (Print Quality).

4. Selezionare la regolazione dei colori manuale

   Selezionare Manuale (Manual) per Colore/Intensità (Color/Intensity), quindi fare clic su Imposta... (Set...).
   Viene visualizzata la finestra di dialogo Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment).

5. Selezionare la correzione del colore

   Fare clic sulla scheda Corrispondenza (Matching) e selezionare ICM per Correzione colore (Color Correction).

6. Impostare gli altri elementi

   Se necessario, selezionare la scheda Regolazione colore (Color Adjustment) e regolare il bilanciamento colore di Ciano (Cyan), Magenta e Giallo (Yellow) e regolare le impostazioni di Luminosità (Brightness), Intensità (Intensity) e Contrasto (Contrast), quindi fare clic su OK.

7. Completare l'impostazione

   Fare clic su OK sulla scheda Principale (Main).
   Quando si esegue la stampa, la stampante utilizza lo spazio colore dei dati immagine.

Importante

- Se si stampa un'immagine specificando un profilo creato individualmente o un profilo per la carta speciale Canon in un'applicazione software, selezionare Nessuna (None) dal menu Correzione colore (Color Correction) del driver della stampante.

## Stampa dei dati immagine dall'applicazione software che non può specificare un profilo ICC

Quando si stampa da un'applicazione software che non consente di specificare un profilo ICC, specificarlo nelle impostazioni di stampa del driver della stampante e stampare i dati. Quando si stampano i dati Adobe RGB, è possibile stampare i dati con lo spazio colore Adobe RGB anche se l'applicazione software non supporta Adobe RGB.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il tipo di supporto

   Selezionare il tipo di carta caricata nella stampante dall'elenco Tipo di supporto (Media Type) sulla scheda Principale (Main).

3. Selezionare la qualità di stampa

   Selezionare Alta (High), Standard o Veloce (Fast) da Qualità di stampa (Print Quality).

4. Selezionare la regolazione dei colori manuale

   Selezionare Manuale (Manual) per Colore/Intensità (Color/Intensity), quindi fare clic su Imposta... (Set...).
   Viene visualizzata la finestra di dialogo Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment).

5. Selezionare la correzione del colore

   Fare clic sulla scheda Corrispondenza (Matching) e selezionare ICM per Correzione colore (Color Correction).

6. Selezionare il profilo di inserimento

   Selezionare un Profilo di inserimento (Input Profile) corrispondente allo spazio colore dei dati immagine.

   - Per i dati sRGB o i dati senza un profilo ICC:

     Selezionare Standard.

   - Per i dati Adobe RGB:

     Selezionare Adobe RGB (1998).

   Importante

   - Se l'applicazione software specifica un profilo di inserimento, le impostazioni del profilo di inserimento del driver della stampante non sono più valide.

   - Se nel computer non è installato alcun profilo ICC, l'opzione Adobe RGB (1998) non è visualizzata. È possibile installare i profili ICC dal CD-ROM di installazione fornito con la stampante.

7. Impostare gli altri elementi

   Se necessario, selezionare la scheda Regolazione colore (Color Adjustment) e regolare il bilanciamento colore di Ciano (Cyan), Magenta e Giallo (Yellow) e regolare le impostazioni di Luminosità (Brightness), Intensità (Intensity) e Contrasto (Contrast), quindi fare clic su OK.

8. Completare l'impostazione

   Fare clic su OK sulla scheda Principale (Main).
   Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con lo spazio colore dei dati immagine selezionati.

## Argomenti correlati

Combinazione di un livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni

Specifica della correzione del colore

Regolazione del bilanciamento del colore

Regolazione della luminosità

Regolazione dell'intensità

Regolazione del contrasto

Inizio pagina