Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches

# Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches

- Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?

  Résultats de l'impression insatisfaisants

- Contrôle 2 : la cartouche FINE est-elle installée correctement ?

  Retirez la cartouche FINE, puis installez-la de nouveau. Il se peut que la réinstallation de la cartouche FINE améliore les résultats d'impression.

  Assurez-vous également d'avoir retiré le ruban de protection (A).

- Contrôle 3 : imprimez un motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.

  Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

  Reportez-vous aux Procédures d'entretien de l'impression d'un motif de vérification des buses, du nettoyage de la tête d'impression et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

  - Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

    Après le nettoyage de la tête d'impression, imprimez un motif de vérification des buses et examinez le motif.

  - Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

    Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

    Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, essayez à nouveau.

  - Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :

    L'encre est peut-être épuisée. Remplacez la cartouche FINE.

- Contrôle 4 : lorsqu'une cartouche FINE est vide, remplacez-la.

- Contrôle 5 : lorsque vous utilisez du papier dont une seule face est imprimable, assurez-vous qu'il est chargé face à imprimer vers le haut.

  En cas d'impression sur l'autre face, le résultat peut apparaître flou ou de mauvaise qualité.

  Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable.

- Contrôle 6 : modifiez les paramètres du levier d'épaisseur du papier.

  Ajustez la position du levier d'épaisseur du papier en fonction du type de papier sur lequel vous imprimez.

  Reportez-vous à la section Chargement du papier.

  Selon le contenu à imprimer, la surface d'impression peut être rayée ou les coins ou les bords du papier peuvent être tachés même avec les types de papier pour lesquels vous devez déplacer le levier vers la gauche. Dans ce cas, réglez le levier d'épaisseur du papier sur la droite.

  * Repositionnez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche une fois l'impression terminée. Si le levier n'est pas repositionné sur la gauche, l'intérieur de l'imprimante risque de s'encrasser en raison de l'espace plus large entre la tête d'impression et le papier chargé. Cela peut également diminuer la qualité d'impression.

  remarque

  - Si les coins ou les bords du papier sont tachés, essayez d'imprimer en positionnant le levier d'épaisseur du papier sur la droite.

Haut de la page