Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Обзор принтера > Основные компоненты

# Основные компоненты

### Вид спереди

(1) Направляющие бумаги

Возьмите их и сдвиньте, чтобы совместить с левой стороной стопки бумаги.

(2) Упор для бумаги

Откройте устройство для загрузки бумаги в задний лоток.

(3) Задний лоток

Вставьте бумагу различных размеров или типов, которые используются в данном принтере.

Два или более листов бумаги одного типа и размера можно загрузить одновременно и автоматически подавать на печать по одному листку.

См. Загрузка бумаги.

(4) Передняя крышка

Откройте устройство, чтобы заменить картридж FINE или удалить застрявшую бумагу из принтера.

(5) Рычаг толщины бумаги

Изменяет величину промежутка между печатающей головкой и загруженной бумагой в соответствии с типом носителя.

Примечание Местоположение рычага толщины бумаги Установите в положение вправо при выполнении печати на конвертах или термопереводных материалах. Установите в положение влево при выполнении печати не на конвертах или термопереводных материалах. Для получения сведений о типах носителей и положении рычага толщины бумаги см. раздел Типы допустимых печатных материалов.

(6) Выводной лоток для бумаги

Вывод напечатанных листов.

(7) Кнопка Power (Питание)

Отключает питание устройства.

Важно Отсоединение шнура питания При отсоединении шнура питания после выключения питания убедитесь, что индикатор Power (Питание) не горит. Если шнур питания отсоединяется от розетки питания в то время, как индикатор Power (Питание) горит или мигает, принтер может быть поврежден, поскольку печатающая головка не защищена.

(8) Кнопка RESUME/CANCEL (ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА)

Нажмите ее для отмены выполняемого задания печати. Эту кнопку также можно нажать после устранения ошибки принтера для удаления сообщения об ошибке и возобновления печати.

(9) Индикатор Alarm (Аварийный сигнал)

Горит или мигает оранжевым, если произошла ошибка, например в устройстве закончилась бумага или чернила.

(10) Индикатор Power(Питание)

Мигает, затем загорается зеленым, когда включено питание.

Примечание Индикаторы Power (Питание) иAlarm (Аварийного сигнала) Вы можете проверить состояние принтера с помощью индикатора Power (Питание) и Alarm(Аварийный сигнал). - Индикатор Power (Питание) не горит. Питание устройства отключено. - Индикатор Power (Питание) горит зеленым. Принтер готов к печати.

- Индикатор Питание мигает зеленым. Принтер подготавливается к печати или идет печать.

- Индикатор Alarm (Аварийный сигнал) мигает оранжевым: произошла ошибка, принтер не готов к печати. Дополнительную информацию см. в разделе "Устранение неполадок" электронного руководства: Расширенное руководство.

- Индикатор Power (Питание) один раз мигает зеленым, после чего индикатор Alarm (Аварийный сигнал) один раз мигает оранжевым - попеременно. Может произойти ошибка, устранение которой требует вмешательства представителя технической службы Canon. Дополнительную информацию см. в разделе "Устранение неполадок" электронного руководства: Расширенное руководство.

### Вид сзади

(11) Кабель питания

Подсоедините кабель питания, поставляемый в комплекте с устройством.

(12) USB-порт

Подсоедините USB-кабель, чтобы подключить устройство к компьютеру.

Предупреждение Не прикасайтесь к металлическому корпусу.

### Вид изнутри

(13) Держатель картриджа FINE

Установите картриджи FINE.

Черный картридж FINE должны устанавливаться в левый слот (B), а цветной картридж FINE устанавливается в правый слот (С).

(14) Картриджи FINE (Картриджи)

Заменяемый картридж представляет собой печатающую головку с интегрированной чернильницей.

Примечание Дополнительную информацию об установке картриджей FINE см. в руководстве по эксплуатации принтера. Руководство по началу работы.

Важно Часть (A), отмеченная на рисунке ниже, может быть забрызгана чернилами. Это никак не сказывается на производительности принтера. Не прикасайтесь к части (A). В том случае, если вы прикоснетесь к этой части, принтер может начать работать неправильно.

Наверх