고급 가이드 > 컴퓨터에서 인쇄하기 > 다른 어플리케이션 소프트웨어로 인쇄하기 > 인쇄 품질 변경하기 및 이미지 데이터 수정하기 > 인쇄 품질 수준과 하프톤 방법의 조합 방법 선택하기

# 인쇄 품질 수준과 하프톤 방법의 조합 방법 선택하기

인쇄 품질 수준과 하프톤 방법을 설정할 수 있습니다.

인쇄 품질 수준과 하프톤 방법을 설정하는 절차는 다음과 같습니다.

1. 프린터 드라이버 설정 창 열기

2. 인쇄 품질 선택

   기본 탭의 인쇄 품질에서 사용자 정의를 선택하고 설정...을 클릭합니다.

   사용자 정의 대화 상자가 열립니다.

3. 인쇄 품질과 하프톤 표현 방법 설정

   품질 슬라이더를 이동하여 품질 수준을 선택합니다.
   하프톤을 선택하고 확인을 클릭합니다.

   참고

   - 하프톤은 제일 진한 컬러와 제일 연한 컬러 사이의 컬러 음영을 가리킵니다.
     프린터는 작은 점들로 컬러 음영을 교체하여 하프톤을 표현합니다. 디더는 이 점들을 정해진 규칙으로 배치하여 하프톤을 표현합니다. 확산은 점들을 임의로 배치하여 하프톤을 표현합니다. 자동을 선택한 경우, 데이터는 선택된 인쇄 품질에 제일 적합한 하프톤 방법으로 인쇄됩니다.

4. 설정 완료

   기본 탭에서 확인을 클릭합니다.
   인쇄를 실행할 때 데이터가 지정된 인쇄 품질 수준과 하프톤 방법으로 인쇄됩니다.

중요

- 용지 종류 설정에 따라 특정 인쇄 품질 수준과 하프톤 방법을 선택하지 못할 수 있습니다.

참고

- 대상의 일부분이 인쇄되지 않을 경우, 하프톤에서 확산을 선택하면 문제를 해결할 수 있습니다.

## 관련 항목

컬러 수정 지정하기

컬러 균형 조절하기

명도 조절하기

농도 조절하기

대비도 조절하기

맨 위로