Guía avanzada Solución de problemas

Contenido > Mantenimiento > Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos > Alineación del cabezal de impresión

### Alineación del cabezal de impresión

Si las líneas rectas no se imprimen alineadas o el resultado de la impresión no es regular, ajuste la posición del cabezal de impresión.

Debe preparar: una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta.

1. Compruebe que la alimentación está conectada y que hay cargada una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta en la bandeja posterior.

Coloque la palanca de grosor del papel a la izquierda. Consulte Vista frontal.

1. Abra el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora.

Consulte Apertura del cuadro de diálogo de propiedades de la impresora (Windows).

1. Imprima el patrón de alineación del cabezal de impresión.

(1) Haga clic en la ficha Mantenimiento (Maintenance).

(2) Haga clic en Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).

(3) Compruebe el mensaje que aparezca y haga clic en Aceptar (OK).

Se imprimirá el patrón de alineación de los cabezales. No abra la cubierta delantera mientras la impresión esté en curso. Esta operación tarda 3 minutos aproximadamente en completarse.

(4) Una vez esté impreso el patrón siguiente, asegúrese de que se haya imprimido correctamente y haga clic en Sí (Yes).

1. Ajuste la posición del cabezal de impresión.

(1) Examine la impresión y seleccione el número de patrón de la columna A en el que las rayas se aprecien menos.

Nota Si le resulta difícil seleccionar el mejor patrón, elija el valor en el que las rayas blancas sean menos visibles.

(A) Rayas blancas verticales menos perceptibles

(B) Rayas blancas verticales perceptibles

(C) Rayas blancas horizontales menos perceptibles

(D) Rayas blancas horizontales perceptibles

(2) Repita el mismo procedimiento hasta que acabe de seleccionar el número del patrón para la columna L y haga clic en Aceptar (OK).

(3) Compruebe el mensaje que aparezca y haga clic en Aceptar (OK).

1. Compruebe que la alimentación está conectada y que hay cargada una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta en la bandeja posterior.

Coloque la palanca de grosor del papel a la izquierda. Consulte Vista frontal.

1. Abra el cuadro de diálogo Canon IJ Printer Utility.

Consulte Apertura de Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Imprima el patrón de alineación del cabezal de impresión.

(1) En el menú desplegable, seleccione Impresión de prueba (Test Print).

(2) Haga clic en Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).

(3) Compruebe el mensaje que aparezca y haga clic en OK.

Se imprimirá el patrón de alineación de los cabezales. No abra la cubierta delantera mientras la impresión esté en curso. Esta operación tarda 3 minutos aproximadamente en completarse.

1. Ajuste la posición del cabezal de impresión.

(1) Examine la impresión y seleccione el número de patrón de la columna A en el que las rayas se aprecien menos.

Nota Si le resulta difícil seleccionar el mejor patrón, elija el valor en el que las rayas blancas sean menos visibles.

(A) Rayas blancas verticales menos perceptibles

(B) Rayas blancas verticales perceptibles

(C) Rayas blancas horizontales menos perceptibles

(D) Rayas blancas horizontales perceptibles

(2) Repita el mismo procedimiento hasta que acabe de seleccionar el número del patrón para la columna L y haga clic en Enviar (Send).

Principio de página